F. A. Q. - Frequently Asked Questions

Produkt | DMX 6fire 24/96 DMX 6fire LT DMX 6fire basic
Stand | 18.05.2005
Version | 1.4
Fragen und Antworten | 27

Bitte beachten Sie, dass Sie die jeweils aktuellste Treiber-Version benutzen. Diese erhalten Sie auf
unseren Internetseiten oder per 1,44 Euro,- frankierten Rückumschlag an die TerraTec Supportabteilung.

Internet | TerraTec Electronic GmbH
http://www.terratec.de | Herrenpfad 38
ftp://ftp.terratec.de | D-41334 Nettetal

Die Fragen in der Übersicht ...

Frage 1:
Welche Rechnerkonfiguration ist empfehlenswert, wie hoch muss die Durchsatzrate der verwendeten Festplatten sein, um die Karte voll zu nutzen?
Frage 2:
Welche Betriebssysteme und Applikationen werden unterstützt?
Frage 3
Die Bild- und Tonwiedergabe von Cyberlink PowerDVD ruckelt bzw ist gestört?
Frage 4:
Ist es möglich gleichzeitig analog und digital mit unterschiedlichen Samplefrequenzen wiederzugeben und/oder aufzunehmen?
Frage 5:
Braucht die Midi-Schnittstelle einen extra Interrupt?
Frage 6:
DMX 6fire 24/96: warum muss ich das TT-RIAA Plug-In für WaveLab Lite 2.0 installieren?
Frage 7:
Wie 'sauber' läuft die Synchronisation bei der Aufnahme und Wiedergabe generell?
Frage 8:
Ist es möglich, die Karte mit einem XG-Wavetable-Modul aufzurüsten?
Frage 9:
Ist die Karte mit weiteren DMX 6fire Karten kaskadierbar?
Frage 10:
Kann die DMX 6fire hardwareseitig mit anderen Karten, z.B. EWS64 digital /XL oder EWS88 MT/D, synchronisiert werden?
Frage 11:
Wie gross ist der Regelumfang der Eingangsregelung bei der DMX 6fire?
Frage 12:
Lässt sich der digitale CD-Audio Ausgang eines internen CD-ROM Laufwerkes anschliessen?
Frage 13:
Wie viele Ressourcen belegt die DMX 6fire nach Einbau in meinem System?
Frage 14:
Wie gross ist der Rauschabstand der DMX 6fire?
Frage 15:
Steht ein spezieller GSIF Treiber für den Nemesys GigaSampler (GigaStudio) zur Verfügung?
Frage 16:
Funktioniert die Zusammenarbeit der Treiber mit der Software CoolEditPro?
Frage 17:
Läuft die DMX 6fire zusammen mit Cubase VST der Firma Steinberg?
Frage 18:
Was muss ich unter Windows 2000 und Windows XP beachten?
Frage 19:
Was fuer Eingangsempfindlichkeiten haben die anlogen Ein- und Ausgänge?
Frage 20:
Ich höre Knacken und andere Störgeräusche in meinem aufgenommen Signal!
Frage 21:
Welchen Gerätetreiber der DMX 6fire muss ich für welche Applikation wählen?
Frage 22:
Lassen sich die Zusatzmodule der EWS64 an DMX 6fire anschliessen?
Frage 23:
Warum kann ich keine Midi-Sounds hören?
Frage 24:
Wie gut ist das Zusammenspiel mit Sonar (TM)?
Frage 25:
Kann Sensaura3D immer eingeschaltet bleiben?
Frage 26:
Warum höre ich kein, oder nur ein verzerrtes Signal über den Digitaleingang?
Frage 27:
Kann ich ein normales IDE Flachbandkabel zum Anschluss der DMX 6fire Module DX6F oder MXR benutzen?

Frage 1:

Welche Rechnerkonfiguration ist empfehlenswert, wie hoch muss die Durchsatzrate der verwendeten Festplatten sein, um die Karte voll zu nutzen?

Antwort 1:

Die Mindestvoraussetzungen an das System sind:

- Pentium II 450 MHz oder schneller
- Windows 98SE, ME, 2000 oder XP

Der benötigte durchschnittliche Datendurchsatz berechnet sich wie folgt:

((((Spurenzahl X Auflösung in BIT X Abtastrate in Hz) / 8) / 1024) / 1024) = MB/s

Somit ergeben 4 Spuren bei 32 BIT / 96 kHz einen Datendurchsatz von 1,5 MB/s, den die Festplatte und der Controller bewältigen müssen.

Zur Erklärung der 32BIT innerhalb der Formel (anstatt 24BIT): Die Treiber der Karte sind in der Lage, 24Bit-Audiodaten als 32Bit- Daten an die Aufnahmesoftware weiterzuleiten.
Durch dieses Feature wird der Hauptprozessor deutlich entlastet, da nicht wie beim herkömmlichen "Packed- Byte"- Verfahren erst 24Bit Daten mehrfach "gestapelt" durch den 32Bit breiten Bus geleitet werden müssen.

Bei der Auswahl der Komponenten für ein Harddiskrecording-System mit der DMX 6fire gelten folgende Empfehlungen zu Festplattencontrollern in absteigender Reihenfolge:

- UDMA IDE
- SCSI (als PCI-Controller)
- IDE

Generell gilt zu beachten, dass andere PCI-Karten die Performance des PCI-Busses und somit den Betrieb der DMX 6fire beeinflussen. Dieser Einfluss wirkt sich bei 24 BIT/ 96 kHz natürlich stärker aus als bei niedrigeren Einstellungen. Stellt man sich also ein System zusammen, welches man auf reine Harddiskrecording-Performance 'tunen' will, geben wir die Empfehlung, vom Einsatz von S3 Grafikkarten (VIRGE und TRIO Serie) oder einem Adaptec AHA-2940UW PCI SCSI Controller abzusehen. Grundsätzlich funktioniert die DMX 6fire natürlich auch im Zusammenspiel mit diesen Komponenten.

y

Frage 2:

Welche Betriebssysteme und Applikationen werden unterstützt?

Antwort 2:

Die Karte ist mit folgenden Treibern bzw. Tools ausgestattet:

- Windows 98 SE
- Windows ME
- Windows 2000
- ASIO 2.0 Support
- GigaSampler/Studio GSIF
- DirectSound
- DirectSound 3D
- EAX / A3D / MacroFX (Sensaura) 1/2
- API
- WDM Kernel Streaming (z.B. für Sonar (TM))

y

Frage 3:

Die Bild- und Tonwiedergabe von Cyberlink PowerDVD ruckelt bzw ist gestört?

Antwort 3:

Bitte vergewissern Sie sich, dass die Option "DMA Transfer" für das DVD Laufwerk sowie für die Festplatte aktiviert ist. Diese Optionen lassen sich über den Windows Gerätemanager einstellen.

y

Frage 4:

Ist es möglich gleichzeitig analog und digital mit unterschiedlichen Samplefrequenzen wiederzugeben und/oder aufzunehmen?

Antwort 4:

Grundsätzlich wird die DMX 6fire Hardware immer mit der gleichen Samplefrequenz synchronisiert, so dass immer nur mit einer Frequenz wiedergegeben werden kann. DirectSound Applikationen nutzen allerdings die eingebaute Abtastratenkonvertierung von DirectX. Neuerdings lässt sich unter Verwendung des WDM Treibers auch für MME Applikationen eine Abtastratenkonvertierung durchführen. Hierbei ist es also möglich mit unterschiedlichen Samplefrequenzen wiederzugeben.

y

Frage 5:

Braucht die Midi- Schnittstelle einen extra Interrupt?

Antwort 5:

Nein, es wird kein zusätzlicher Interrupt benötigt.

y

Frage 6:

DMX 6fire 24/96: warum muss ich das TT-RIAA Plug-In für WaveLab Lite 2.0 installieren?

Antwort 6:

Phono Vorverstärker, wie sie beispielsweise in handelsüblicher HiFi-Verstärker zu finden sind, führen immer eine RIAA_Entzerrung durch. Das SoundSystem DMX 6fire 24/96 dagegen bietet die Möglichkeit die RIAA Entzerrung zu deaktivieren. Da die meisten Schallplatten üblicherweise mit der nach RIAA genormten Entzerrung abgespielt werden müssen, haben Sie die Möglichkeit diese Entzerrung in WaveLab Lite 2 mit Hilfe des TT-RIAA Plug-In's durchzuführen (lesen Sie hierzu auch das Dokument "Von der Schallplatte zur CD in 5 Schritten").

y

Frage 7:

Wie 'sauber' läuft die Synchronisation bei der Aufnahme und Wiedergabe generell?

Antwort 7:

Die Synchronisation der Kanäle läuft absolut samplesynchron.

y

Frage 8:

Ist es möglich, die Karte mit einem XG-Wavetable-Modul aufzurüsten?

Antwort 8:

Im Frontmodul der DMX 6fire 24/96 befindet sich ein entsprechender Anschlussstecker.

y

Frage 9:

Ist die Karte mit weiteren DMX 6fire Karten kaskadierbar?

Antwort 9:

Nein.

y

Frage 10:

Kann die DMX 6fire hardwareseitig mit anderen Karten, z.B. EWS64 digital /XL oder EWS88 D, synchronisiert werden?

Antwort 10:

Ja, wenn die betreffende Karte über einen S/PDIF Aus- bzw. Eingang verfügt. Andere Möglichkeiten der Hardwaresynchronisierung bestehen nicht.

y

Frage 11:

Wie gross ist der Regelumfang der Eingangsregelung bei der DMX 6fire?

Antwort 11:

Gain analog : 0 bis + 18dB analog
Gain Mic In: 9mVolt bis 500mVolt analog - nur DMX 6fire 24/96
Lautstärke des Kopfhörerausgangs: 60mWatt max - nur DMX 6fire 24/96
Abschwächung: -45dB bis 0 dB digital

y

Frage 12:

Lässt sich der digitale CD- Audio Ausgang eines internen CD-ROM Laufwerkes anschliessen?

Antwort 12:

Ja, auf der Karte befindet sich ein entsprechender Anschluss. Wie dieser Anschluss aktiviert werden kann, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

y

Frage 13:

Wie viele Ressourcen belegt die DMX 6fire nach Einbau in meinem System?

Antwort 13:

Die DMX 6fire begnügt sich mit einem Interrupt und diversen Speicherbereichen.

y

Frage 14:

Wie gross ist der Rauschabstand der DMX 6fire?

Antwort 14:

Der Rauschabstand (S/NR) beträgt: AD 100dB(A) und DA 104dB(A)

y

Frage 15:

Steht ein spezieller GSIF Treiber für den Nemesys GigaSampler (GigaStudio) zur Verfügung?

Antwort 15:

Ja. Ab Treiber Version Build 121. Zusätzlich steht ein ASIO/GSIF Multi-Client Modus zur Verfügung, der es erlaubt beide Applikationen gleichzeitig mit der DMX 6fire Hardware zu betreiben..

y

Frage 16:

Funktioniert die Zusammenarbeit der Treiber mit der Software CoolEditPro?

Antwort 16:

Ja.

y

Frage 17:

Läuft die DMX 6fire zusammen mit Cubase VST der Firma Steinberg?

Antwort 17:

Ja. Speziell unter Verwendung der ASIO 2.0 Treiber werden besonders geringe Latenzzeiten erreicht.

y

Frage 18:

Was muss ich unter Windows 2000 und Windows XP beachten?

Antwort 18:

Sie sollten als "Administrator" angemeldet sein, ansonsten kann es z.B. vorkommen, dass sich die Lautsprecher Konfiguration nicht abspeichern lässt.

y

Frage 19:

Was fuer Eingangsempfindlichkeiten haben die anlogen Ein- und Ausgänge?

Antwort 19:

24/96 analog in | 2,2 Vrms
24/96 analog out | 2,0 Vrms

y

Frage 20:

Ich höre Knacken und andere Störgeräusche in meinem aufgenommen Signal!

Antwort 20:

In den meisten Fällen lässt sich dieses Problem auf die Vergabe der Interrupts zurückführen. Schauen Sie im Gerätemanager unter dem Punkt "Computer" nach, ob der Interrupt, den die DMX 6fire nutzt von keiner anderen Komponente im Rechner benutzt wird. Sollte sich zeigen, dass mehrere Geräte zusammen mit der DMX den gleichen Interrupt nutzen, so lässt sich dieses meist umgehen, indem Sie den verschiedenen PCI-Slots Ihres Rechners im Bios die jeweiligen Interrupts fest zuweisen.
Des weiteren sollte der DMA- Zugriff des betreffenden HD-Laufwerkes aktiviert sein (Win 98: Gerätemanager - Laufwerke -Eigenschaften - Optionen).

y

Frage 21:

Welchen Gerätetreiber der DMX 6fire sollte ich für welche Applikation wählen?

Antwort 21:

WaveLab Lite -> DMX 6fire Wave

Arturia Storm -> DMX 6fire Wave

Emagic Logic (inkl.MicroLogic) -> DMX 6fire ASIO

Steinberg Cubase VST -> DMX 6fire ASIO

Cakewalk Sonar -> DMX 6fire Wave

Nemesys GigaSampler/Studio -> DMX 6fire GSIF

y

Frage 22:

Lassen sich die Zusatzmodule der EWS64 an DMX 6fire anschliessen?

Antwort 22:

Ja. Beachten Sie, dass dazu ein Treiber ab Build 120 notwendig ist und sich diese Module nur alternativ mit dem Standard DMX 6fire 24/96 Modul betreiben lassen.

y

Frage 23:

Warum kann ich keine Midi-Sounds hören?

Antwort 23:

Die Karte verfügt über keinerlei Midi-Klangerzeugung, da es sich hierbei um eine reine I/O-Karte für HD-Recording und Softwaresynthesizer
handelt. Eine MIDI-Wiedergabe ist also nur über virtuelle Synthesizer (Softtsynth) oder über an die MIDI-Schnittstelle angeschlossene MIDI-Geräte
möglich. Eine Ausnahme bildet der Einsatz eines Hardware-Wavetable-Modules, welches sich an die Karte anschliessen lässt (im Frontmodul).

Frage 24:

Wie gut ist das Zusammenspiel mit Sonar (TM)?

Antwort:

Für den latenzoptimierten Betrieb setzt Sonar auf eine neue Technologie, dem sogenannten "WDM kernel streaming". Dabei muss von Seiten der Hardware nur ein Standard WDM Treiber zur Verfügung gestellt werden, ein spezieller Treiber wie ASIO oder GSIF ist also hier nicht notwendig. Natürlich kann der Hardwarehersteller noch einige Optimierungen durchführen, wodurch sich die Performance unter Sonar erheblich steigern lässt. Der DMX 6fire WDM Treiber ist für den Einsatz unter Sonar optimiert worden, so dass, je nach System, Latenzzeiten bis zu 2ms erreicht werden können.

y

Frage 25:

Kann Sensaura3D immer eingeschaltet bleiben?

Antwort:

Schalten Sie den Sensaura3D Modus nur ein wenn Sie entsprechende 3D Spiele aufrufen. Für DVD 6-Kanal- oder AC3-Wiedergabe, wie auch für den Betrieb des Audiosequenzer Sonar (TM), muss der Sensaura3D Modus deaktiviert werden.

y

Frage 26:

Warum höre ich kein, oder nur ein verzerrtes Signal über den Digitaleingang?

Antwort:

So etwas kann vorkommen, wenn Sie die Synchronisierung der Soundkarte auf "Extern" schalten, obwohl noch kein externes Gerät angeschlossen ist. In diesem Fall schliessen Sie die externe Quelle an und schalten einmal auf interne und wieder zurück auf externe Synchronisierung.

y

Frage 27:

Kann ich ein normales IDE Flachbandkabel zum Anschluss der DMX 6fire Module DX6F oder MXR benutzen?

Antwort:

Nein, benutzen Sie nur das im Paket beigefügte Flachbandkabel. Falls Sie dennoch ein Standard IDE Flachbandkabel anschließen besteht die Gefahr, dass Sie Ihre DMX 6fire Hardware beschädigen.

y

TerraTec Electronic GmbH
Herrenpfad 38
D-41334 Nettetal
tel: +49-2157-81790
fax: +49-2157-817922
hotline: +49-2157-817914
ftp://ftp.terratec.de
http://www.terratec.de