F. A. Q. - Frequently Asked Questions

Product | SoundSystem DMX XFire 1024
Status | 21.07.00
Version | 1.1
Questions and Answers | 15

Please ensure that you are using the latest OS version.
You can obtain these from our BBS, from our web page or mail a self-addressed envelope and International Reply Coupons worth US$ 2.00 to the TerraTec support division.

TerraTec ReActor BBS | Internet | TerraTec Electronic GmbH
+49 (2157) -817924 (analog) | http://www.terratec.net | Herrenpfad 38
+49 (2157) -817942 (ISDN) | ftp://ftp.terratec.de | D-41334 Nettetal Germany

The Questions in Overview ...

Question 1:
Est-il indispensable de déplacer le cavalier et de modifier les réglages des boutons avant d’installer la carte son ?
Question 2:
Je n'arrive pas à changer l'IRQ de ma DMX XFire 1024 dans le gestionnaire de périphériques.
Question 3:
La carte son ne produit aucun son.
Question 4:
Comment puis-je enregistrer ma chaîne hi-fi ?
Question 5:
Puis-je transmettre les données encodées AC-3 d'un DVD à un décodeur externe ( comme p. ex. Dolby Digital Receiver ) via la sortie numérique ?
Question 6:
Les haut-parleurs émettent continuellement des bruits de fond, que puis-je faire ?
Question 7:
Depuis que j'ai connecté ma carte son à la chaîne hi-fi, on entend un ronronnement grave permanent.
Question 8:
Le port MIDI de la carte son est-il compatible avec la carte Roland MPU-401 standard ?
Question 9:
Je ne peux pas exploiter l'effet MacroFX.
Question 10:
Le son des fichiers WAV est distordu lorsqu'on les écoute avec la DMX XFire 1024.
Question 11:
Aucune réaction au toucher du clavier raccordé à la carte son.
Question 12:
Où puis-je me procurer de nouveaux pilotes et utilitaires pour ma carte son ?
Question 13:
Le retour de force d'un joystick ForceFeedback connecté à la DMX XFire 1024 ne fonctionne pas.

Question 14:
L'entrée numérique ne peut pas être synchronisée sur la sortie numérique du lecteur de CD-ROM.

Question 15:
The DMX XFire 1024 Control Panel isn´t installed during the Driver Installation, What can I do to correct this?

Question 1:

Est-il indispensable de déplacer le cavalier et de modifier les réglages des boutons avant d’installer la carte son ?

Réponse 1:

Pour le fonctionnement et le montage de la carte à proprement parler, il n'est pas nécessaire de déplacer le cavalier. Toutefois, et pour des raisons de flexibilité, il y a deux cavaliers - le premier cavalier ( JP1 ) permet la connexion/déconnexion de l'amplificateur casque sur la première sortie Ligne, le deuxième ( JP2 ) la conversion du niveau de signal ( TTL ou S/PDIF ) sur l'entrée numérique. La carte est entièrement conforme à la spécification Intel/Microsoft. Il n'y a donc aucun cavalier ou commutateur pour régler des IRQ, canaux DMA ou adresses.

y

Question 2:

Je n'arrive pas à changer l'IRQ de ma DMX XFire 1024 dans le gestionnaire de périphériques.

Réponse 2:

Les cartes PCI sont configurées directement par le Bios, le Plug & Play ou l'ACPI du système d'exploitation. Ces mécanismes ne prévoient pas de modification manuelle de l'IRQ via le gestionnaire de périphérique. S'il devait s'avérer nécessaire d'attribuer un autre IRQ à la carte, la possibilité de monter une autre embase PCI, ou bien de permuter l'embase PCI avec une autre carte, cette possibilité donc, existe. D'autre part, certains BIOS permettent d'attribuer séparément des IRQ à des embases PCI. Reportez-vous en tout cas au manuel de votre carte mère.

y

Question 3:

La carte son ne produit aucun son.

Réponse 3:

- En cas de fonctionnement avec une seule paire de haut-parleurs, assurez-vous que vous utilisez la première sortie ligne ( Line-Out 1 ).

- Vérifiez la connexion entre la carte son et les haut-parleurs.
- Des hauts-parleurs actifs ou bien la chaîne hi-fi sont-ils connectés ?
- Vérifiez les positions des curseurs de réglage du mixer de la DMX XFire 1024. Assurez-vous particulièrement qu'aucun connecteur « Muet » ne soit dans la position dans laquelle il supprime la restitution de son.

y

Question 4:

Comment puis-je enregistrer ma chaîne hi-fi ?

Réponse 4:

- Raccordez la sortie Ligne de votre chaîne hi-fi à l'entrée Ligne de votre carte son.

- Utilisez comme sortie les sorties Record Out ou Tape Play d'une des connexions Tape de l'amplificateur hi-fi.

- Vous devez ensuite entrer LINE-IN comme source d'enregistrement dans la fenêtre ENREGISTREMENT du mixer de la DMX XFire 1024.

- Lancez alors un logiciel d'enregistrement comme p. ex. le logiciel livré avec la carte Wavelab Lite ou bien Audiorecorder de Windows 95/98.

y

Question 5:

Puis-je transmettre les données encodées AC-3 d'un DVD à un décodeur externe ( comme p. ex. Dolby Digital Receiver ) via la sortie numérique ?

Réponse 5:

Oui, à condition de posséder un logiciel de décodage DVD adapté avec lequel vous restituez le DVD sur votre PC. Le Ravisent Cinemaster 99 / 2000 et PowerDVD de Cyberlink, vers. 2.55 ou ultérieure supportent cette fonction de la DMX XFire 1024. Notez que tant que la version en votre possession n'est pas explicitement désignée comme version complète, la possibilité existe que certaines fonctions ne soient pas exécutables – si celle-ci provient par exemple du paquet de livraison de votre carte graphique. Reportez-vous au manuel du logiciel concerné pour connaître les réglages à effectuer. Raccordez la sortie numérique optique de la DMX XFire avec l'entrée numérique optique du décodeur et activez la sortie numérique « Logiciel DVD ( AC-3 ) » dans la fenêtre Entrée/sortie numérique dans le mixer de la DMX XFire 1024.

y

Question 6:

Les haut-parleurs émettent continuellement des bruits de fond, que puis-je faire ?

Réponse 6:

Nous nous sommes attachés à assurer la meilleure qualité audio lors de la conception de la carte. Pourtant, des interférences provenant de cartes graphique ou vidéo, de contrôleurs de disque dur ou de composants du réseau ne peuvent pas être totalement exclues dans certaines configurations. En règle générale, l'amplificateur monté est particulièrement réceptif. Utilisez des haut-parleurs actifs ou votre chaîne hi-fi sur la sortie Ligne. Dans votre ordinateur, placez la carte son aussi loin que possible des sources d'interférences mentionnées ci-dessus. Connectez la fonction «muette» du micro si vous ne vous servez pas de celui-ci.

y

Question 7:

Depuis que j'ai connecté ma carte son à la chaîne hi-fi, on entend un ronronnement grave permanent.

Réponse 7:

Le ronronnement ( 50 Hz ) vient de l'alimentation 220 V du réseau électrique, il se produit ce qu'on appelle un induction de bouclage de masse. La boucle se crée lorsque l'on raccorde deux appareils déjà raccordés à la masse via le câble de masse ou un autre câble ( comme p. ex. le câble d'antenne ) avec un câble audio. Le ronronnement disparaît si on déconnecte un connexion conductrice directe – soit par un filtre de courant sur la gaine connecté dans le câble d'antenne ( disponible dans le commerce spécialisé, env. 20 DM c.-à.-d. 70 FrF ), ou bien un translator audio qui supprime le couplage direct de la sortie audio ( PC ) et de l'entrée ( ampli. hi-fi ) ( dans les magasins spécialisés hi-fi auto ). Si on débranche le câble d'antenne du récepteur/tuner et que le ronronnement disparaît, le filtre de courant de gaine est une solution. Si le ronronnement est audible sans câble d'antenne, le dérangement vient d'une double mise à la terre vis via les prises de secteur ; il faut alors avoir recours à un transformateur de séparation.

y

Question 8:

Le port MIDI de la carte son est-il compatible avec la carte Roland MPU-401 standard ?

Réponse 8:

La carte son supporte tout autant le mode Sound Blaster MIDI que le mode MPU-401 UART ( mais pas le mode SMART, ce qui n'a toutefois pas d'influence néfaste sur les performances, la plupart des logiciels supportant le mode MPU-401 UART ). Les logiciels conçus pour le mode MPU-401 supportent donc votre carte son directement si Wavetable est installé.

y

Question 9:

Je ne peux pas exploiter l'effet MacroFX.

Réponse 9:

Vérifiez les positions des curseurs de réglage du mixer de la DMX XFire 1024. MacroFX fonctionne entre autres avec une hausse du volume. Si les curseurs de réglage sont déjà au maximum, la carte ne peut plus augmenter le volume et l'effet est à peine discernable.

y

Question 10:

Le son des fichiers WAV est distordu lorsqu'on les écoute avec la DMX XFire 1024.

Réponse 10:

Vérifiez la position du curseur de réglage d'onde ( WAVE ) dans le mixer de la DMX XFire 1024. Si le curseur est positionné en butée supérieure, des distorsions du signal peuvent apparaître. On obtient une modulation à 0dB en lecture de WAV si le curseur de réglage est positionné à environ 70%.

y

Question 11:

Aucune réaction au toucher du clavier raccordé à la carte son.

Réponse 11:

- Vérifiez dans ce cas si le pilote responsable de la communication avec le clavier est installé. Le pilote correspondant à cette carte est « DMX XFire 1024 External MIDI » et on le trouve dans le panneau de configuration sous système dans le gestionnaire de périphériques. Si ce n'est pas le cas, installez à nouveau les pilotes actuels de Windows 95/98
- Quand le pilote est installé, il faut le sélectionner comme périphérique d'entrée MIDI dans le logiciel séquenceur. Consultez s.v.p. pour cette démarche le manuel de votre séquenceur. D'habitude, la plupart des logiciels de séquenceur comprennent un menu « Setup / MIDI Devices » ( ou Configuration/Périphériques MIDI ) dans lequel vous pouvez sélectionner aussi bien les périphériques d'entrée que de sortie MIDI.
- Si ces deux conditions sont remplies et que le logiciel n'émet aucun son lorsque vous appuyez sur des touches, le problème provient très probablement du câble de connexion MIDI. L'expérience montre qu'il existe une multitude de câbles de connexion MIDI différents qui se ressemblent malheureusement beaucoup physiquement. Ces câbles devraient comprendre un coupleur optoélectronique qui soit adapté au niveau de la carte son. Comme on ne peut malheureusement pas le vérifier du point de vue technique, on devrait toujours recourir à un câble MIDI du constructeur de la carte son. C'est la raison pour laquelle nous avons un câble de ce type dans notre gamme de produits ; vous pouvez également vous en procurer un dans le commerce spécialisé.

y

Question 12:

Où puis-je me procurer de nouveaux pilotes et utilitaires pour ma carte son ?

Réponse 12:

Vous pouvez en permanence acheter les plus récentes versions de pilotes et logiciels en appelant la mailbox ReActor au +49 (0) 2157-817924 ( analogique ) et +49 (0) 2157-817942 ( RNIS ). Vous y avez également accès via notre site Internet ( http://www.terratec.net ) sur lequel vous obtiendrez en plus des informations actuelles concernant nos produits et les derniers outils tournant autour de votre carte son.

y

Question 13:

Le retour de force d'un joystick ForceFeedback connecté à la DMX XFire 1024 ne fonctionne pas.

Réponse 13:

Pour la transmission de retour de force on désaffecte généralement les connexions MIDI. Vérifiez qu'une IRQ soit bien attribuée en propre à l'interface DMX XFire 1024 Game Device et que vous utilisez toujours la version la plus récente du logiciel de votre joystick ForceFeedback.

y

Question 14:

L'entrée numérique ne peut pas être synchronisée sur la sortie numérique du lecteur de CD-ROM.

Réponse 14:

- Vérifiez tout d'abord que vous avez bien branché le câble joint à la livraison au lecteur de CD-ROM.
- La sortie numérique sur le lecteur de CD-ROM n'émet que des informations audio, il faut donc qu'un CD audio se trouve dans le lecteur et non par exemple une collection de MP3 gravée par vos soins.
- En standard, l'entrée numérique de la D MX XFire 1024 est réglée via un cavalier (JP2) sur un niveau de signal TTL, ce qui correspond au niveau de la plupart des lecteurs de CD-ROM. Il y a toutefois des exceptions dans lesquelles une commutation de JP2 à un niveau S/PDIF fonctionne alors.
- Si cela n'est pas non plus le cas, vérifiez qu'un signal sort bel et bien de la sortie numérique du lecteur de CD-ROM.

y

Question 15:

The DMX XFire 1024 Control Panel isn´t installed during the Driver Installation, What can I do to correct this?

Réponse 15:

If the Windows Control Panel is active, the D MX XFire 1024 Control Panel may not be installed correctly, or at all. In General, we recomend that all applications are closed during the installation. You can, however, install the DMX XFire 1024 Control Panel afterwards by copying the files XFire.cpl and XFireRes.dll into your windows.- system folder. These files can be found uncompressed on the driver CD.

y

TerraTec Electronic GmbH |
Herrenpfad 38 |
D-41334 Nettetal Germany |
tel: | +49-2157-81790
fax: | +49-2157-817922
bbs 28.8 | +49-2157-817924
bbs isdn: | +49-2157-817942
hotline: | +49-2157-817914
FTP | ftp://ftp.terratec.de
WWW | http://www.terratec.net