FAQ – Le domande più frequenti e le relative risposte.

Prodotto | SoundSystem DMX XFire 1024
Status | 21.07.00
Versione | 1.0
Domande e Risposte | 14

Attenzione, siate certi di utilizzare l'ultima versione OS.
Potete ottenere queste attraverso il nostro BBS, o dalle nostre pagine del sito web o ancora tramite e-mail accreditandovi e rispondedoci inviando la busta prestampata ed il coupon di risposta internazionale.

TerraTec ReActor BBS | Internet | TerraTec Electronic GmbH
+49 (2157) -817924 (analog) | http://www.terratec.net | Herrenpfad 38
+49 (2157) -817942 (ISDN) | ftp://ftp.terratec.de | D-41334 Nettetal Germany

Le domande nella presentazione ...

Problema 1:
E' necessario spostare il jumper e modificare la posizione dell'interruttore prima di installare la scheda audio?
Problema 2:
Non riesco a cambiare l'IRQ di DMX XFire 1024 in Gestione periferiche.
Problema 3:
La scheda audio non produce alcun suono.
Problema 4:
In che modo posso registrare dal mio impianto hi-fi?
Problema 5:
Posso inviare lo stream AC 3 non codificato di un DVD tramite uscita digitale ad un decodificatore esterno (ad es. Dolby Digital Receiver)?
Problema 6:
Dagli altoparlanti si sentono in continuazione rumori di fondo, che cosa posso fare?
Problema 7:
Da quando la scheda audio è collegata all'impianto stereo si percepisce un rombo continuo.
Problema 8:
La porta MID della scheda sonora è compatibile con Roland MPU-401?
Problema 9:
Impossibile percepire l'effetto MacroFX.
Problema 10:
I file WAV, riprodotti con DMX XFire 1024, suonano distorti.
Problema 11:
La tastiera collegata alla scheda sonora non reagisce, sebbene vengano premuti i pulsanti.
Problema 12:
Dove sono reperibili nuovi driver e nuove utilities per la mia scheda sonora?
Problema 13:
Il joystick ForceFeedback, collegato a DMX XFire 1024, non risponde come dovrebbe.

Problema 14:
Impossibile sincronizzare l'ingresso digitale con l'uscita digitale del lettore di CD-ROM.

Problema 1:

E' necessario spostare il jumper e modificare la posizione dell'interruttore prima di installare la scheda audio?

Risposta 1:

Per il funzionamento e il montaggio della scheda, non è necessario ricorrere ai jumper. Per motivi di flessibilità, tuttavia, vi sono due jumper: il primo (JP1) serve a disattivare/attivare l'amplificatore cuffia della prima uscita linea; il secondo (JP2), invece, serve a commutare il livello di segnale (TTL o S/PDIF) dell'ingresso digitale. La scheda è del tutto conforme alle specifiche Intel/Microsoft. Dunque non c'è nessun jumper o interruttore per la regolazione del IRQ, dei canali DMA e degli indirizzi.

y

Problema 2:

Non riesco a cambiare l'IRQ di DMX XFire 1024 in Gestione periferiche.

Risposta 2:

Le schede PCI sono configurate in automatico tramite Bios, Plug & Play o ACPI del sistema operativo. I meccanismi non riconoscono l'eventuale modifica manuale dell'IRQ tramite Gestione periferiche. Se si rivela necessario assegnare alla scheda un altro IRQ, vi è la possibilità di inserire la scheda in un altro slot per PCI, ovvero di sostituire lo slot per PCI con un'altra scheda. Inoltre, i BIOS offrono la possibilità di assegnare permanentemente i singoli slot per PCI all'IRQ. In ogni caso, consultare il manuale della scheda madre.

y

Problema 3:

La scheda audio non produce alcun suono.

Risposta 3:

- Qualora funzioni sola una coppia di altoparlanti, verificare che si sta utilizzando il primo ingresso linea (Line-Out 1).
- Verificare il collegamento tra scheda audio e altoparlanti.
- Sono inseriti altoparlanti attivi o un impianto hi-fi?
- Verificare le impostazioni di regolazione del DMX XFire 1024 mixer. Verificare in particolare che non sia premuto il pulsante “Mute”, che elimina l'emissione del suono.

y

Problema 4:

In che modo posso registrare dal mio impianto hi-fi?

Risposta 4:

- Collegare l'uscita linea dell'impianto hi-fi con l'ingresso linea (Line-In) della scheda sonora.

- Come uscita, utilizzare Record Out o Tape Play di un collegamento Tape dell'amplificatore hi-fi.

- Quindi, nel DMX XFire 1024 Mixer, dare LINE-IN in “REGISTRAZIONE” come fonte di registrazione

- A questo punto, richiamare un software di registrazione (ad es. Wavelab Lite, parte della dotazione, o Audiorecorder di Windows 95/98.

y

Problema 5:

Posso inviare lo stream AC 3 non codificato di un DVD tramite uscita digitale ad un decodificatore esterno (ad es. Dolby Digital Receiver)?

Risposta 5:

Sì, sempre che si disponga di un apposito decodificatore DVD con il quale poter riprodurre il DVD sul PC. Ravisent Cinemaster 99 / 2000 e PowerDVD di Cyberlink vers. 2.55 o superiore supportano questa funzione di DMX XFire 1024. Da notare: fin quando non si dispone esplicitamente di una versione completa di un tale programma, determinate funzioni risultano disattivate – ad es. quando la scheda grafica è parte della dotazione. Consultare il manuale del rispettivo software per sapere quali sono le impostazioni da predefinire. Collegare l'uscita digitale ottica di DMX XFire con l'uscita digitale ottica del decodificatore e attivare la routine “Software DVD (AC-3)” in DMX XFire 1024 Mixer sotto la voce “Digitale” per l'uscita digitale.

y

Problema 6:

Dagli altoparlanti si sentono in continuazione rumori di fondo, che cosa posso fare?

Risposta 6:

Nel realizzare la scheda sonora si è cercato di ottenere le migliori qualità audio. Ciò non significa che, in determinate configurazioni di PC, gli effetti di schede grafiche o video, di controller di dischi fissi o di alimentatori non possano condizionare il segnale audio. In generale, si consiglia un amplificatore integrato. All'uscita linea collegare altoparlanti attivi o l'impianto hi-fi. Posizionare la scheda sonora nel PC il più lontano possibile dalle suddette fonti di disturbi. Qualora non sia utilizzata, togliere l'audio dall'ingresso microfono.

y

Problema 7:

Da quando la scheda audio è collegata all'impianto stereo si percepisce un rombo continuo.

Risposta 7:

Il rombo (50 Hz) proviene dalla rete di alimentazione 220 V, viene indotto in un cosiddetto loop di massa. Questo loop si crea quando due apparecchi, collegati a massa tramite conduttore di terra o un altro conduttore (ad es. un cavo per antenna), sono collegati altresì con un cavo audio. Il ronzio scompare quando si separa il collegamento conduttore diretto – per mezzo di un filtro per corrente con guaina (inserito nella linea antenna) o per mezzo di un trasformatore audio che chiude il diretto accoppiamento dell'uscita audio (PC) con l'ingresso (amplificatore HiFi) (ad es. Conrad, codice d'ordine 31 14 05 e reperibile presso i rivenditori di auto-hi-fi). Se sfilando il cavo dell'antenna dal receiver/tuner il rombo scompare, si può utilizzare un filtro rivestito. Se il rombo si percepisce anche senza il cavo dell'antenna, il difetto è provocato dal doppio collegamento a terra attraverso il connettore di rete; in questo caso serve un trasformatore di separazione.

y

Problema 8:

La porta MID della scheda sonora è compatibile con Roland MPU-401?

Risposta 8:

La scheda sonora supporta sia il modo MIDI Sound Blaster che il modo UART MPU-401 UART (non il modo SMART, che certamente non riduce le prestazioni, dato che gran parte dei programmi supportano il modo UART MPU-401). I programmi realizzati per il modo MPU-401 supportano, a wavetable applicato, la scheda sonora anche direttamente.

y

Problema 9:

Impossibile percepire l'effetto MacroFX.

Risposta 9:

Verificare le impostazioni del DMX XFire 1024 mixer. MacroFX funziona, tra l'altro, con un aumento del volume. Qualora il regolatore sia impostato sul massimo, la scheda non può aumentare ulteriormente il volume sonoro e l'effetto non è percettibile.

y

Problema 10:

I file WAV, riprodotti con DMX XFire 1024, suonano distorti.

Risposta 10:

Controllare le impostazioni del regolatore WAVE in DMX XFire 1024 Mixer. Qualora il regolatore si trovi sullo scatto superiore, possono risultare segnali distorti. La riproduzione WAV è regolata su 0 dB quando il regolatore è impostato su circa il 70%.

y

Problema 11:

La tastiera collegata alla scheda sonora non reagisce, sebbene vengano premuti i pulsanti.

Risposta 11:

- Verificare per prima cosa se è stato installato il driver per la comunicazione con la keyboard. Il driver per questa scheda si chiama 'DMX XFire 1024 External MIDI' e dovrebbe trovarsi nel Pannello di controllo, sotto “Sistema”, in “Gestione periferiche”. Se così non fosse, reinstallare nuovamente i driver aggiornati di Windows 95/98.
- Se il driver è installato, deve essere selezionato nel software del sequenziatore come periferica d'ingresso MIDI. Per questa procedura si consiglia di consultare il manuale del sequenziatore. Di solito nella maggior parte dei programmi per sequenziatore si trova un comando di menu “Setup/MIDI Devices”, dove è possibile selezionare sia le periferiche d'ingresso MIDI sia quelle d'uscita MIDI.
- Se il software, verificate queste condizioni, continua a non rispondere ai tasti e non si sente alcun suono, è molto probabile che il problema sia nel cavo di collegamento MIDI. L'esperienza insegna che esiste una quantità enorme di cavi di collegamento MIDI tra i più diversi, che purtroppo esternamente sono tutti uguali. In questi cavi si dovrebbe trovare un optoaccoppiatore, regolato sul livello della scheda audio. Poiché purtroppo ciò non può essere verificato dall'esterno, si consiglia di utilizzare sempre un cavo MIDI della stessa marca della scheda audio. Dato questo tipo di problema, il cavo MIDI fa parte della dotazione del prodotto ed è reperibile altresì presso il rivenditore specializzato.

y

Problema 12:

Dove sono reperibili nuovi driver e nuove utilities per la mia scheda sonora?

Risposta 12:

Nuove versioni di driver e di software possono essere acquisite dalla ReActor Mailbox, al numero 02157-817924 (analogico) e al numero 02157-817942 (ISDN). Oppure è possibile accedervi tramite sito Internet (http://www.terratec.net), dove sono a disposizione altresì informazioni attuali sui nostri prodotti e sui Tools nuovissimi inerenti la scheda sonora.

y

Problema 13:

Il joystick ForceFeedback, collegato a DMX XFire 1024, non risponde come dovrebbe.

Risposta 13:

Per la trasmissione ForceFeedback, le linee MIDI sono sviate. Verificare che l'interfaccia DMX XFire 1024 Game Device abbia un proprio IRQ e che si sta utilizzano il software più recente dello Joystick ForceFeedback.

y

Problema 14:

Impossibile sincronizzare l'ingresso digitale con l'uscita digitale del lettore di CD-ROM.

Risposta 14:

- V erificare dapprima che il cavo appartenente alla dotazione sia collegato in modo corretto con il lettore di CD-ROM.
- L'uscita digitale del lettore CD-ROM emette solo pure informazioni audio; occorre altresì che un CD audio si trovi nel lettore e non la raccolta MP3 auto-registrata.
- A livello standard, l'ingresso digitale di DMX XFire 1024 per jumper (JP2) è impostato sul livello di segnale TTL che corrisponde al livello di gran parte dei lettori di CD-ROM. Vi sono tuttavia eccezioni, di modo che riesca la commutazione al livello S/PDIF del jumper JP2.
- Se ciò non si rivelasse utile, verificare che l'uscita digitale del lettore di CD-ROM stia emettendo segnali.

y

TerraTec Electronic GmbH |
Herrenpfad 38 |
D-41334 Nettetal Germania |
tel: | +49-2157-81790
fax: | +49-2157-817922
bbs 28.8 | +49-2157-817924
bbs isdn: | +49-2157-817942
hotline: | +49-2157-817914
FTP | ftp://ftp.terratec.de
WWW | http://www.terratec.net