F. A. Q. - Frequently Asked Questions

Produkt | digitalXtension microWAVE PC
Last Update | 20.01.2000
Version | 1.0
Fragen und Antworten | 15

Bitte beachten Sie, dass Sie die jeweils aktuellste Treiber-Version benutzen.
Diese erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder per 1.43 Euro frankierten Rückumschlag an die TerraTec Supportabteilung.

Internet | TerraTec Electronic GmbH
http://www.terratec.de | Herrenpfad 38
ftp://ftp.terratec.de | D-41334 Nettetal

Die Fragen in der Übersicht

Frage 1:
Beim starten der Software versucht microEd!t das Modul zu initialisieren (die Firmware zu laden). Nun bekomme ich eine Fehlermeldung "MW 2 Fehler".
Frage 2:
Beim Versuch, das Modul über den Menüpunkt ED!T \ INITIALISE / UPLOAD FIRMWARE zu initialisieren bekomme ich eine Fehlermeldung "MW 2 Fehler".
Frage 3:
Beim Aufruf der Menüfunktion FILE \ INIT SOUND erhalte ich eine Fehlermeldung "Could not open init.mwi file !".
Frage 4:
Der microWAVE PC nimmt weder Programmwechsel noch Reglerbewegungen entgegen, er verschluckt Noten und lässt sich überhaupt nicht richtig bedienen.
Frage 5:
Wie schaffe ich es, mehrere Instrumente gleichzeitig mit dem microWAVE PC zu spielen?
Frage 6:
Im MIDI Multimode wird immer nur ein Instrument gespielt, bzw. der microWAVE PC regiert "irgendwie seltsam" auf Programwechsel.
Frage 7:
Wenn ich Programmwechsel von aussen / von einem Sequenzerprogramm sende, warum zeigt mir die microEd!t-Software diese Wechsel nicht im Display an?
Frage 8:
Ich hatte bisher eine EWS64 L. Nun kann ich im EWS-ControlPanel den Schalter für das MIDI-Routing nicht mehr bewegen. Was ist passiert?
Frage 9:
Wenn ich in microEd!t die SPACE-Taste drücke oder über mein MIDI-Keyboard spiele, ertönt ein Klavierklang. Was ist da los?
Frage 10:
Wie kann ich den microWAVE PC und den EWS-Synthesizer zusammen spielen lassen?
Frage 11:
Ich habe ein paar Sounds (um-)programmiert. Nun habe ich aus versehen die microEd!t-Software beendet - sind meine Sounds nun weg?
Frage 12:
Ich erhalte eine Meldung beim starten von microEd!t, die auf eine fehlerhafte MIDI Kommunikation hinweist.
Frage 13:
Wo bekomme ich neue Sounds für den microWAVE PC?
Frage 14:
Wie kann ich ein aufgestecktes Wavetable-Daughterboard (z.B. DB50 XG oder TerraTec WaveSystem) zusammen mit dem microWAVE PC hören?

Frage 15:
Der microWAVE PC "hängt sich auf", wenn ich im GLOBAL-Menü am INPUT GAIN drehe. Was ist da los?

Frage 1:

Beim starten der Software versucht microEd!t das Modul zu initialisieren (die Firmware zu laden). Nun bekomme ich eine Fehlermeldung "MW 2 Fehler".

Antwort 1:

Hier gibt es mehrere Möglichkeiten die diese Meldung provozieren können.

Stellen Sie zunächst sicher, dass der microWAVE PC richtig angeschlossen, und vom Treiber erkannt wurde (Hinweise im Installationshandbuch beachten, Sie benötigen EWS-Treiberversion 2.16 oder höher). Zum Lieferumfang des microWAVE PC Moduls gehört ausserdem ein spezielles Flachbandkabel mit getrennter Leitung - nicht hübsch aber für einen einwandfreien Betrieb der Kombination EWS / microWAVE PC zwingend notwendig. Dieses Kabel muss also verwendet werden.
Wird das Modul trotz allem nicht von Treiber erkannt, liegt wahrscheinlich ein Hardwaredefekt vor.

Beim Einsatz des microWAVE PC in einem System mit zwei oder mehr EWS-Karten, muss das Modul an der vom System zuerst erkannten Karte angeschlossen werden.

Sind alle oben genannten Fehlerquellen ausgeschlossen, ist wahrscheinlich die Software microEd!t schuld. Es ist bisher bekannt, dass es Probleme mit angeschlossenen MIDI-Geräten geben kann, wärend das Modul initialisiert werden soll. Dieser Fehler ist in (microEd!t-)Softwareversion 1.2 behoben.

    y

Frage 2:

Beim Versuch, das Modul über den Menüpunkt ED!T \ INITIALISE / UPLOAD FIRMWARE zu initialisieren bekomme ich eine Fehlermeldung "MW 2 Fehler".

Antwort 2:

Schliessen Sie zunächst alle möglichen Fehlerquellen aus Frage / Antwort 1 aus.

Auch in diesem Punkt kann es Probleme mit angeschlossenen MIDI-Geräten geben, wenn diese z.B. ein permantentes MIDI clock Signal aussenden. Dieser Fehler ist in (microEd!t-)Softwareversion 1.2 behoben.

    y

Frage 3:

Beim Aufruf der Menüfunktion FILE \ INIT SOUND erhalte ich eine Fehlermeldung "Could not open init.mwi file !".

Antwort 3:

Dieser Fehler ist in (microEd!t-)Softwareversion 1.2 behoben. Anders als im Handbuch angegeben, haben Sie die Möglichkeit, ein eigenes INIT-Instrument (Standardsound mit selbst gewählten Ausgangswerten) unter dem Dateinamen "init.mwi" zu erstellen und zu speichern. Die Dateinamen "sound.mwi" und "multi.mwi" können nicht verwendet werden.

    y

Frage 4:

Der microWAVE PC nimmt weder Programmwechsel noch Reglerbewegungen entgegen, er verschluckt Noten und lässt sich überhaupt nicht richtig bedienen.

Antwort 4:

Hier kann es Probleme mit angeschlossenen MIDI-Geräten geben, wenn diese z.B. ein permantentes MIDI clock Signal aussenden. Dieser Fehler ist in (microEd!t-)Softwareversion 1.2 behoben.

    y

Frage 5:

Wie schaffe ich es, mehrere Instrumente gleichzeitig mit dem microWAVE PC zu spielen?

Antwort 5:

Möchten Sie in Ihren Songs mehrere Instrumente des microWAVE PC verwenden, muss das Modul in den sogenannten MIDI-Multi-Mode versetzt werden. Den MULTI-Mode aktivieren Sie über die microEd!t Software z.B. über den Menüpunkt FILE\MULTI MODE oder betätigen der Taste M. Hier haben Sie die Möglichkeit, bis zu 8 unterschiedliche Instrumente auf 8 getrennte MIDI-Kanäle zu legen und sie dort zu spielen. Verwenden Sie für's erste das bereits voreingestellte Multi #128.

Weitere Informationen zum Multi-Mode finden Sie im Programmier-Handbuch ab Seite 72. Lesen Sie ggfs. auch Frage / Antwort 6.

    y

Frage 6:

Im MIDI Multimode wird immer nur ein Instrument gespielt, bzw. der microWAVE PC regiert "irgendwie seltsam" auf Programwechsel.

oder detaillierter:

Wahrscheinlich möchten Sie mehrere Instrumente des microWAVE PC gleichzeitig auf unterschiedlichen MIDI-Kanälen spielen. Dazu haben Sie das Modul bereits in den MULTI-Mode versetzt und ein Multi mit mehreren Instrumenten auf verschiedenen MIDI-Kanälen erstellt (bereits voreingestellt in Multi #128). Nun senden Sie von einem Sequenzerprogramm aus Programmwechsel, aber der microWAVE PC reagiert nicht wie gewünscht, schlimmer noch, er verfügt plötzlich nur noch über ein Instrument (vielleicht sogar auf allen Kanälen).

Antwort 6:

Befindet sich der microWAVE PC im MULTI-Mode(!), kann er unterschiedlich auf einkommende MIDI-Programmwechsel reagieren. Wie er dies tut, legen Sie im GLOBAL-Menü (rechte Spalte) unter dem Punkt MIDI fest.

Channel | PrgChange | BendRange | Device ID 1 | combined | 012 | 000

Der Parameter PrgChange kann dabei drei Stellungen einnehmen:

sound | In der Einstellung sound schalten die einkommenden Programwechsel das Sound-Programm des gerade im Multi gewählten Instruments um, das auf dem entsprechenden MIDI-Kanal empfängt.
multi | In der Einstellung multi schalten die Programmwechsel das Multi-Programm selbst um, wenn sie auf dem bei Channel (links) eingestellten Basiskanal empfangen werden.
combined | In der Einstellung combined können die Sound-Programme der Instrumente über deren Empfangskanäle, das Multi an sich über den bei Channel eingestellten Basiskanal umgeschaltet werden.

Tipp: Verwechseln Sie nicht die Terminologie Sound und Instrument. Ein Instrument ist einer von 8 Teilen eines MULTI-Programms. Einem Instrument weisen Sie (u.a.) je einen MIDI-Empfangskanal, eine Lautstärke und eben ein Sound-Programm zu.

Was passiert also? Wahrscheinlich senden Sie einen Programmwechsel, der ein Umschalten des kompletten Multis zur Folge hat. Dieser Wechsel kann Ihnen leider von der microEd!t-Software nicht angezeigt werden (Sie senden direkt vom Sequenzer über die MIDI-1 oder MIDI-2 Schnittstelle an microEd!t "vorbei" und die Software ist nicht in der Lage, diese Daten vom microWAVE PC Modul zu empfangen).

Vielleicht gefällt Ihnen die folgende Arbeitsweise besser: erstellen Sie ein Multi mit mehren MIDI-Kanälen (oder verwenden Sie das vorgebene MIDI-Multi #128). Weisen Sie den (8) Instrumenten die gewünschten Sounds in Spalte INSTRUMENT\SOUND zu. Senden Sie nur Programwechsel von Ihrem Sequenzer, wenn Sie genau wissen, was Sie damit erzielen. Das Multi-Programm kann anschliessend bequem inklusive aller Instrumenten-Einstellungen (Sound-Zuweisungen) innerhalb eines Sets gespeichert werden.

    y

Frage 7:

Wenn ich Programmwechsel von aussen / von einem Sequenzerprogramm sende, warum zeigt mir die microEd!t-Software diese Wechsel nicht im Display an?

Antwort 7:

Der microWAVE PC fungiert im Grunde als autarkes Modul, unabhängig von der Software. Das Programm microEd!t kann Daten zum microWAVE PC schicken, jedoch keine Daten von ihm empfangen. Senden Sie einen Programmwechsel oder andere Programmier-Befehle von einer externen Quelle, so senden Sie diese über die MIDI-1 (oder MIDI-2) Schnittstelle direkt an das Modul an der Software "vorbei".

    y

Frage 8:

Ich hatte bisher eine EWS64 L. Nun kann ich im EWS-ControlPanel den Schalter für das MIDI-Routing nicht mehr bewegen. Was ist passiert?

Antwort 8:

Der Schalter für das MIDI-Routing stellt bei der EWS64 L ein, welches der beiden MIDI-Interfaces am hinten angebrachten GAME-/MIDI-Port anliegt. Mit Erweiterung Ihrer Karte mit einem microWAVE PC haben Sie gleichzeitig Ihre "L" zur XL-Variante aufgerüstet. Da beide MIDI-Schnittstellen nun am Frontmodul abgegriffen werden können, entfallen hier die MIDI-Funktionen am GAME-Port. Der Schalter hat keine Funktion mehr.

y

Frage 9:

Wenn ich in microEd!t die SPACE-Taste drücke oder über mein MIDI-Keyboard spiele, ertönt ein Klavierklang (oder etwas anderes, was eigentlich kein microWAVE PC sein kann). Was ist da los?

Antwort 9:

Wahrscheinlich haben Sie in den PREFERENCES (Voreinstellungen) von microEd!t als MIDI-Ausgangstreiber EWS64XL MIDI-PLAY gewählt. Damit werden MIDI-Daten an den Sampler der EWS geschickt, der nun einen geladenen Klang spielt. Diese Einstellung ist weder nötig noch sinnvoll, da Software und Modul über eine eigene Schnittstelle miteinander verbunden sind.
Setzen Sie die Einstellung auf No MIDI Output zurück und verwenden Sie einen MIDI-Treiber nur, wenn die Software mit anderen Programmen kommunizieren soll (s. Installations-Handbuch "Weitere Tipps / Die Kommunikation mit anderen MIDI-Anwendungen").

Es kann jedoch sein, dass Sie die EWS-Firmware-Version 2.13 verwenden, und zuvor im FX-Panel die Effekte ein- bzw. ausgeschaltet haben. Hierbei kann es vorkommen, dass die beiden MIDI-Treiber MIDI-PLAY und MIDI-1 zusammengeschaltet werden. Es handelt sich hierbei um einen Fehler, der in späteren Versionen behoben wurde. Eine neue Version finden Sie u.a. in unserem Internet-Angebot.
Nichtsdestotrotz haben Sie auch hier einen MIDI-Treiber in den PREFERENCES von microEd!t gewählt, den Sie auch in diesem Fall ausschalten sollten.

y

Frage 10:

Wie kann ich den microWAVE PC und den EWS-Synthesizer zusammen spielen lassen?

Antwort 10:

Von einem Sequenzerprogramm aus lassen sich beide Klangerzeuger getrennt ansprechen. Der EWS-Sampler wird dabei über den Treiber EWS64XL MIDI-PLAY gespielt, der microWAVE PC steht Ihnen über den Treiber EWS64XL MIDI-1 (oder MIDI-2, wenn Sie diese Einstellung beim Einbau durch versetzen eines Jumpers gewählt haben) zur Verfügung.

    y

Frage 11:

Ich habe ein paar Sounds (um-)programmiert. Nun habe ich aus versehen die microEd!t-Software beendet - sind meine Sounds nun weg?

Antwort 11:

Nein. Zumindest ... noch nicht. Der microWAVE PC fungiert im Grunde als autarkes Modul, unabhängig von der Software. Daher befinden sich die Klangdaten auch nach dem verlassen der Software noch im Modul. Starten Sie die Software microEd!t neu, können Sie über die Menüfunktionen ED!T\RECEIVE SOUNDS und RECEIVE MULTIS den Speicher des Moduls erneut auslesen.
Haben Sie in den PREFERENCES den Punkt "Auto-Upload DEFAULT(.mws) soundset ..." gewählt, wird automatisch das entsprechende Soundset zum Modul geschickt. Sie können diesen Vorgang durch schnelles Betätigen der ESC-Taste abbrechen (2x).

y

Frage 12:

Ich erhalte eine Meldung beim starten von microEd!t, die auf eine fehlerhafte MIDI Kommunikation hinweist.

Antwort 12:

Wahrscheinlich haben Sie schon ein Programm geöffnet, welches einen der Treiber die Sie in microEd!t's PREFERENCES eingestellt haben, bereits verwendet. Die kann z.B. vorkommen, wenn Sie den MIDI-Eingangstreiber EWS64XL MIDI RECORD verwenden, und diesen gleichzeitig in Ihrem Sequenzerprogramm aktiviert haben. Bitte beachten Sie, dass

1. die Eingangstreiber der EWS nicht Multi-Client-fähig sind (das heisst im Gegensatz zu den PLAY-Treibern in der Regel nicht mehrfach geöffnet werden können).

2. es in der Regel keinen Sinn macht, ein und den selben MIDI-Eingangstreiber in microEd!t und einem Sequenzer zu aktivieren. Die Sequenzer-Software nimmt MIDI-Daten Ihres Keyboards entgegen und leitet diese über die MIDI-1 (oder MIDI-2) Schnittstelle an den microWAVE PC weiter. microEd!t würde das selbige mit eingehenden MIDI-Daten machen - also doppelt gemoppelt ist hier ausnahmsweise einmal nicht angebracht.

    y

Frage 13:

Wo bekomme ich neue Sounds für den microWAVE PC?

Antwort 13:

Werfen Sie doch einmal einen Blick auf unsere Internet-Seiten. Auf der Seite

http://www.terratec.de/products/mwpc/news.htm

finden Sie stets aktuelle Informationen zu Ihrem microWAVE PC. In der Link-Liste finden Sie Angebote einiger Nutzer und Firmen, die 3rd-Party Produkte rund um das Modul anbieten - grösstenteils sogar kostenlos. Sounds finden Sie in Zukunft auch in unserer Sound-Datenbank, ebenfalls auf www.terratec.de .

Der microWAVE PC ist ausserdem voll kompatibel zu Waldorf's 19" Syntesizern MicroWave II und MicroWave XT. Ausserdem können - mit leichten Einschränkungen - auch Sounds für den alten Waldorf MicroWave geladen werden. Schauen Sie sich also einmal um - im Web oder in Fachzeitschriften stossen Sie bestimmt auf weitere Interesannte Angebote.

    y

Frage 14:

Wie kann ich ein aufgestecktes Wavetable-Daughterboard (z.B. DB50 XG oder TerraTec WaveSystem) zusammen mit dem microWAVE PC hören?

Antwort 14:

Eigentlich gar nicht - zumindest war dies von vornherein so angekündigt. Nun wäre eine EWS aber keine EWS, wenn's nun nicht doch irgendwie gehen würde ... ;-)

Folgende Hintertüre haben wir für Sie offen gehalten (eigentlich ist's ganz einfach): Stellen Sie den Ausgangswahschalter A-B-C auf A (direkter Codec-Ausgang). microWAVE PC und EWS-Sampler laufen nun also zusammen durch den Codec, an den eben auch das Wavetable-Modul angeschlossen ist.
Das Ganze klingt zwar nun nicht mehr so toll - für' monitoring von Sounds, die Sie später eventuell als Audiospur auf Festplatte aufzeichnen wollen, reicht's aber allemal.

Ab Software-Version 1.2 finden Sie in Ihrem microEd!t-Verzeichnis (C:\EWS64\microEd!t) ein entsprechendes Mixer-Setting, dass Sie mit dem ControlPanel öffnen können.

    y

Frage 15:

Der microWAVE PC "hängt sich auf", wenn ich im GLOBAL-Menü am INPUT GAIN drehe. Was ist da los?

Antwort 15:

Hierbei handelt es sich um einen Fehler, der in (microEd!t-)Softwareversion 1.2 und Waldorf's Firmware 2.14 behoben wurde.

    y

TerraTec Electronic GmbH
Herrenpfad 38
D-41334 Nettetal
tel: +49-2157-81790
fax: +49-2157-817922
hotline: +49-2157-817914
ftp: ftp://ftp.terratec.de
web http://www.terratec.de