F. A. Q. - Frequently Asked Questions

Produkt | EWX 24/96
Stand | 14.02.2002
Version | 1.4
Fragen und Antworten | 25

Bitte beachten Sie, dass Sie die jeweils aktuellste Treiber-Version benutzen.
Diese finden Sie in unserer Mailbox, auf unseren Internetseiten oder per 1.53 Euro frankierten Rückumschlag an die TerraTec Supportabteilung.

TerraTec ReActor BBS | Internet | TerraTec Electronic GmbH
02157-817924 (analog) | http://www.terratec.net | Herrenpfad 38
02157-817942 (ISDN) | ftp://ftp.terratec.de | D-41334 Nettetal

Die Fragen in der Übersicht ...

Frage 1:
Welche Rechnerkonfiguration ist empfehlenswert, wie hoch muss die Durchsatzrate der verwendeten Festplatten sein, um die Karte voll zu nutzen?
Frage 2:
Welche Betriebssysteme und Applikationen werden unterstützt?
Frage 3:
Was muss ich beachten, wenn ich den WDM Treiber unter Windows2000 installieren möchte, aber ein NT4-basierender Treiber installiert war oder ist?
Frage 4:
Ist es möglich gleichzeitig analog und digital mit unterschiedlichen Samplefrequenzen wiederzugeben und/oder aufzunehmen?
Frage 5:
Braucht die Midi-Schnittstelle einen extra Interrupt?
Frage 6:
Wie kann die MIDI-Schnittstelle der EWX 24/96 genutzt werden?
Frage 7:
Wie 'sauber' läuft die Synchronisation bei der Aufnahme und Wiedergabe generell?
Frage 8:
Ist es möglich, die Karte mit einem XG-Wavetable-Modul aufzurüsten?
Frage 9:
Ist die Karte mit weiteren EWX 24/96 Karten kaskadierbar?
Frage 10:
Kann die EWX 24/96 hardwareseitig mit anderen Karten, z.B. EWS64 digital /XL oder EWS88 D, synchronisiert werden?
Frage 11:
Wie gross ist der Regelumfang der Eingangsregelung bei der EWX 2496?
Frage 12:
Lässt sich der digitale CD-Audio Ausgang eines internen CD-ROM Laufwerkes anschliessen?
Frage 13:
Wie viele Ressourcen belegt die EWX 24/96 nach Einbau in meinem System?
Frage 14:
Wie gross ist der Rauschabstand der EWX 24/96?
Frage 15:
Kann ich neben GigaSampler LE gleichzeitig auch ein Audiosequenzerprogramm wie Cubase VST oder Emagic Logic benutzen?
Frage 16:
Funktioniert die Zusammenarbeit der Treiber mit der Software CoolEditPro?
Frage 17:
Läuft die EWX 24/96 zusammen mit Cubase VST der Firma Steinberg?
Frage 18:
Ich kann den Treiber der EWX 24/96 unter Windows NT nicht stoppen bzw. entfernen. Was kann ich tun?
Frage 19:
Was fuer Eingangsempfindlichkeiten haben die anlogen Ein- und Ausgänge?
Frage 20:
Ich höre Knacken und andere Störgeräusche in meinem aufgenommen Signal!
Frage 21:
Welchen Gerätetreiber der EWX 24/96 muss ich für welche Applikation wählen?
Frage 22:
Lassen sich die Zusatzmodule der EWS64 an EWX 24/96 anschliessen?
Frage 23:
Warum kann ich keine Midi-Sounds hören?
Frage 24:
Unter welchen Betriebssystemen kann ich den WDM Treiber einsetzen?
Frage 25:
Inwieweit wird das Programm Sonar aus dem Hause Cakewalk (Twelve Tone Systems) unterstützt?

Frage 1:

Welche Rechnerkonfiguration ist empfehlenswert, wie hoch muss die Durchsatzrate der verwendeten Festplatten sein, um die Karte voll zu nutzen?

Antwort 1:

Die Mindestvorraussetzungen an das System sind:

- Pentium 200MHz oder schneller
- Windows 95, 98, NT4, ME, 2000 oder XP
- 32 MB RAM

Der benötigte durchschnittliche Datendurchsatz berechnet sich wie folgt:

((((Spurenzahl * Auflösung in BIT * Abtastrate in Hz) / 8) / 1024) / 1024) = MB/s

Somit ergeben 4 Spuren bei 32 BIT / 96 kHz einen Datendurchsatz von 1,5 MB/s, den die Festplatte und der Controller bewältigen müssen.

Zur Erklärung der 32BIT innerhalb der Formel (anstatt 24BIT): Alle Treiber der Karte sind in der Lage, 24Bit-Audiodaten als 32Bit- Daten an die Aufnahmesoftware weiterzuleiten.
Durch dieses Feature wird der Hauptprozessor deutlich entlastet, da nicht wie beim herkömmlichen "Packed- Byte"- Verfahren erst 24Bit Daten mehrfach "gestapelt" durch den 32Bit
breiten Bus geleitet werden müssen.

Bei der Auswahl der Komponenten für ein Harddiskrecording-System mit der EWX 24/96 gelten folgende Empfehlungen zu Festplattencontrollern in absteigender Reihenfolge:

- UDMA IDE
- SCSI (als PCI-Controller)
- IDE

Generell gilt zu beachten, dass andere PCI-Karten die Performance des PCI-Busses und somit den Betrieb der EWX 24/96 beeinflussen. Dieser Einfluss wirkt sich bei 24 BIT/ 96kHz natürlich stärker aus als bei niedrigeren Einstellungen. Stellt man sich also ein System zusammen, welches man auf reine Harddiskrecording-Performance 'tunen' will, geben wir die Empfehlung, vom
Einsatz von S3 Grafikkarten (VIRGE und TRIO Serie) oder einem Adaptec AHA-2940UW PCI SCSI Controller abzusehen. Grundsätzlich funktioniert die EWX 24/96 natürlich auch im
Zusammenspiel mit diesen Komponenten.

y

Frage 2:

Welche Betriebssysteme und Applikationen werden unterstützt?

Antwort 2:

Die Karte ist mit folgenden Treibern bzw. Tools ausgestattet:

- Windows 95 (VxD)
- Windows 98 (VxD)
- Windows 98SE (WDM oder VxD)
- Windows ME (WDM oder VxD)
- Windows NT (NT4 Treiber)
- Windows 2000 (NT4 Treiber)
- Windows 2000 (WDM Treiber)
- Windows XP (WDM Treiber)
- ASIO 2.0 Support
- GSIF (Nemesys GigaSampler) Support
- DirectSound
- API
- Linux
  RPM-Pakete für die neue ALSA Version ALSA 0.9.0 stehen unter ftp://ftp.suse.com/pub/people/tiwai/alsa9-packages zur Verfügung. Diese Pakete sind für SuSE 7.2 gebaut. Sie werden laufend entsprechend dem aktuellen CVS aktualisiert.Bitte lesen Sie vor der Installation unbedingt die Datei README !

y

Frage 3:

Was muss ich beachten, wenn ich den WDM Treiber unter Windows2000 installieren möchte, aber ein NT4-basierender Treiber installiert war oder ist?

Antwort 3:

Zwar lässt sich der WDM Treiber ohne Probleme über den alten NT4 Treiber installieren und auch betreiben, es ist aber auf jeden Fall sicherer alle NT4-Treiber-Fragmente vom System zu entfernen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
wechseln Sie in das Verzeichnis WINNT\ INF \ und suchen nach Dateien die mit "OEM" beginnen (evtl. müssen Sie zuvor im Menü "Extras\ Ordneroptionen\ Ansicht\" den Punk "Alle Dateien und Ordner anzeigen" anwählen). Öffnen Sie die erste gefundene Datei OEM*.inf und sehen nach, ob sich folgender Kopf im Dokument befindet:
;===================================
; TerraTec EWS Connect Series
; Windows 2000 Driver Installation Script
;---------------------------------------------------------------
Durchsuchen Sie alle OEM*.inf Dateien bis dieser Schriftzug gefunden werden kann
Löschen Sie nun die Datei OEM_XX.inf und auch die dazugehörige Dartei OEM_XX.pnf.
Anschliessend durchsuchen Sie mit der Suchfunktion des Windows Explorers Ihre Festplatte nach der Datei "ICE1712k.sys" und löschen diese ebenfalls.
Diese Vorgehensweise verhindert, dass Windows2000 bei einer evtl. Neuinstallation der Treiber versucht wieder den alten NT4 Treiber zu installieren.
Dies würde zu einem Absturz des Systems führen.

y

Frage 4:

Ist es möglich gleichzeitig analog und digital mit unterschiedlichen Samplefrequenzen wiederzugeben und/oder aufzunehmen?

Antwort 4:

Grundsätzlich wird die EWX 24/96 Hardware immer mit der gleichen Samplefrequenz synchronisiert, so dass immer nur mit einer Frequenz wiedergegeben werden kann. DirectSound Applikationen nutzen allerdings die eingebaute Abtastratenkonvertierung von DirectX. Neuerdings lässt sich unter Verwendung des WDM Treibers auch für MME Applikationen eine Abtastratenkonvertierung durchführen. Hierbei ist es also möglich mit unterschiedlichen Samplefrequenzen wiederzugeben.

y

Frage 5:

Braucht die Midi- Schnittstelle einen extra Interrupt?

Antwort 5:

Nein, es wird kein zusätzlicher Interrupt benötigt.

y

Frage 6:

Wie kann die MIDI-Schnittstelle der EWX 24/96 genutzt werden?

Antwort 6:

Dazu wird ein handelsübliches MIDI- Kit benötigt (z.B. das TerraTec MIDI Kit Master). Dabei handelt es sich nicht nur um ein blosses Adapterkabel, denn innerhalb des Anschluss-Steckers befindet sich eine entsprechende Elektronik.

y

Frage 7:

Wie 'sauber' läuft die Synchronisation bei der Aufnahme und Wiedergabe generell?

Antwort 7:

Die Synchronisation der Kanäle läuft absolut samplesynchron.

y

Frage 8:

Ist es möglich, die Karte mit einem XG-Wavetable-Modul aufzurüsten?

Antwort 8:

Nein, die Karte stellt eine reine Recording/Playback-Lösung da und beinhaltet keine eigene Klangerzeugung und es ist auch nicht möglich einen Wavetable nachzurüsten.

y

Frage 9:

Ist die Karte mit weiteren EWX 24/96 Karten kaskadierbar?

Antwort 9:

Ja, ab Treiberversion Build 106 können bis zu 4 EWX 24/96 Systeme in einem Rechner eingesetzt werde. Eine Synchronisation untereinander ist allerdings nur über die S/PDIF- Schnittstelle möglich.

y

Frage 10:

Kann die EWX 24/96 hardwareseitig mit anderen Karten, z.B. EWS64 digital /XL oder EWS88 D, synchronisiert werden?

Antwort 10:

Ja, wenn die betreffende Karte über einen S/PDIF Aus- bzw. Eingang verfügt. Andere Möglichkeiten der Hardwaresynchronisierung bestehen nicht.

y

Frage 11:

Wie gross ist der Regelumfang der Eingangsregelung bei der EWX 24/96?

Antwort 11:

Gain: 0 bis + 18dB analog
Abschwächung: -45dB bis 0 dB digital

y

Frage 12:

Lässt sich der digitale CD- Audio Ausgang eines internen CD-ROM Laufwerkes anschliessen?

Antwort 12:

Ja, auf der Karte befindet sich ein entsprechender Anschluss (J9). Wie dieser Anschluss aktiviert werden kann, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

y

Frage 13:

Wie viele Ressourcen belegt die EWX 24/96 nach Einbau in meinem System?

Antwort 13:

Die EWX 24/96 begnügt sich mit einem Interrupt und diversen Speicherbereichen.

y

Frage 14:

Wie gross ist der Rauschabstand der EWX 24/96?

Antwort 14:

Der Rauschabstand (S/NR) beträgt: AD 100dB(A) und DA 109dB(A)

y

Frage 15:

Kann ich neben GigaSampler LE gleichzeitig auch ein Audiosequenzerprogramm wie Cubase VST oder Emagic Logic benutzen?

Antwort 15:

Ja. Der VxD Treiber für die Betriebssysteme Win9x / ME beinhaltet ab Treiberversion 4.02.25 Build 112 einen sogenannten "GSIF/ASIO multi-client" Modus. Diese Funktion steht ebenfalls ab Treiberversion Build 121 für den WDM Treiber zur Verfügung. Ist dieser Modus aktiviert, können beide Programme auf die gleiche Hardware zugreifen und je nach Rechenpower ist sogar ein Echtzeit-Re-Sampling des GigaSampler's in der ASIO-Applikation in möglich.

y

Frage 16:

Funktioniert die Zusammenarbeit der Treiber mit der Software CoolEditPro?

Antwort 16:

Ja.

y

Frage 17:

Läuft die EWX 24/96 zusammen mit Cubase VST der Firma Steinberg?

Antwort 17:

Ja. Speziell unter Verwendung der ASIO 2.0 Treiber werden besonders geringe Latenzzeiten erreicht.

y

Frage 18:

Ich kann den Treiber der EWX 24/96 unter Windows NT nicht stoppen bzw. entfernen. Was kann ich tun?

Antwort 18:

Vor dem Entfernen/Stoppen des Treibers unter Windows NT ist es nötig, bei einem beliebigen EWX 24/96 Gerät im Multimediapanel den Punkt "Einstellungen" anzuklicken.
Danach lässt sich der Treiber entfernen bzw. stoppen.
Generell gilt es zu beachten, das ControlPanel zu schliessen, wenn man die Treiber entfernen, stoppen oder aktualisieren will, da ansonsten auch die Treiber nicht geschlossen sind.

y

Frage 19:

Was fuer Eingangsempfindlichkeiten haben die anlogen Ein- und Ausgänge?

Antwort 19:

24/96 analog in | +4 dBu | 1,94 Vrms
| - 10 dBV | 0,50 Vrms
24/96 analog out | +4 dBu | 2,02 Vrms
| - 10 dBV | 0,54 Vrms

y

Frage 20:

Ich höre Knacken und andere Störgeräusche in meinem aufgenommen Signal!

Antwort 20:

In den meisten Fällen lässt sich dieses Problem auf die Vergabe der Interrupts zurückführen. Schauen Sie im Gerätemanager unter dem Punkt "Computer" nach, ob der Interrupt, den die EWX 24/96 nutzt von keiner anderen Komponente im Rechner benutzt wird. Sollte sich zeigen, dass mehrere Geräte zusammen mit der EWX den gleichen Interrupt nutzen, so lässt sich dieses meist umgehen, indem Sie den verschiedenen PCI-Slots Ihres Rechners im Bios die jeweiligen Interrupts fest zuweisen.
Des weiteren sollte der DMA- Zugriff des betreffenden HD-Laufwerkes aktiviert sein (Win 98: Gerätemanager - Laufwerke -Eigenschaften - Optionen).

y

Frage 21:

Welchen Gerätetreiber der EWX 24/96 sollte ich für welche Applikation wählen?

Antwort 21:

GigaSampler LE -> EWX 2496 GSIF

FruityLoops Express -> EWX 2496 DirectSound Analog Out

WaveLab Lite -> EWX 2496 WavePlay

Arturia Storm -> EWX 2496 DirectSound Analog Out

Emagic Logic (inkl.MicroLogic) -> EWX 2496 ASIO

Steinberg Cubase VST -> EWX 2496 ASIO

Cakewalk Sonar -> WDM

y

Frage 22:

Lassen sich die Zusatzmodule der EWS64 an EWX 24/96 anschliessen?

Antwort 22:

Nein

y

Frage 23:

Warum kann ich keine Midi-Sounds hören?

Antwort 23:

Die EWX verfügt über keinerlei Midi-Klangerzeugung, da es sich hierbei um eine reine I/O-Karte für HD-Recording und Softwaresynthesizer
handelt. Eine MIDI-Wiedergabe ist also nur über virtuelle Synthesizer (Softtsynth) oder über an die MIDI-Schnittstelle angeschlossene MIDI-Geräte
möglich.

Frage 24:

Unter welchen Betriebssystemen kann ich den WDM Treiber einsetzen?

Antwort:

Grundsätzlich lässt sich der WDM Treiber unter Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 und auch unter Windows XP einsetzen. Der WDM Treiber hat im Einsatz unter Windows 98SE/ ME, bis auf intergrierte Abtastratenkonvertierung auch für MME-Audiostreams (siehe Frage 4), aber eher Nachteile gegenüber dem VxD Treiber. Für Windows 2000 und XP ist der WDM Treiber allerdings die erste Wahl.

y

Frage 25:

Inwieweit wird das Programm Sonar aus dem Hause Cakewalk (Twelve Tone Systems) unterstützt?

Antwort:

Für den latenzoptimierten Betrieb setzt Sonar auf eine neue Technologie, dem sogenannten "WDM kernel streaming". Dabei muss von Seiten der Hardware nur ein Standard WDM Treiber zur Verfügung gestellt werden, ein spezieller Treiber wie ASIO oder GSIF ist also hier nicht notwendig. Natürlich kann der Hardwarehersteller noch einige Optimierungen durchführen wodurch sich die Performance unter Sonar erheblich steigern lässt. Der EWX 24/96 WDM Treiber ist für den Einsatz unter Sonar optimiert worden, so dass je nach System Latenzzeiten bis zu 2ms erreicht werden können.

y

TerraTec Electronic GmbH
Herrenpfad 38
D-41334 Nettetal
tel: +49-2157-81790
fax: +49-2157-817922
bbs 28.8: +49-2157-817924
bbs isdn: +49-2157-817942
hotline: +49-2157-817914
ftp: ftp://ftp.terratec.de
web: http://www.terratec.net