### Crea indirizzo di rete

Tipo di indirizzo di rete
Selezionare il protocollo dell'indirizzo di rete da aggiungere. La metà inferiore della finestra di dialogo cambia per riflettere il formato di indirizzo richiesto, come descritto nelle sezioni che seguono.

Indirizzo IPX
Immettere un numero esadecimale (cifre da 0 a 9, lettere da A a F) in tutti e tre i campi. Ogni carattere esadecimale immesso rappresenta quattro bit (mezzo byte) dell'indirizzo.

> Rete
> Immettere il numero del segmento di cavo.

> Nodo
> Immettere il numero della scheda di rete. Per le schede Ethernet, il numero viene impostato in produzione. Per le schede TokenRing e ARCNet, il numero viene impostato utilizzando i ponticelli presenti sulla scheda.

> Socket
> Immettere il numero di socket IPXTM. Se non si conosce il numero di socket specifico che verrà utilizzato dalla connessione, immettere 0 (zero).

Indirizzo IP
Immettere un numero decimale compreso tra 0 e 255 in ciascuno dei quattro campi. I primi due campi rappresentano il segmento di rete. Gli ultimi due campi rappresentano il computer.

Indirizzo SDLC
Immettere un numero esadecimale (cifre da 0 a 9, lettere da A a F) in tutti e tre i campi. Ogni carattere esadecimale immesso rappresenta quattro bit (mezzo byte) dell'indirizzo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'hardware.

Indirizzo Ethernet/Tokenring
Immettere un numero esadecimale (cifre da 0 a 9, lettere da A a F) in tutti e tre i campi. Ogni carattere esadecimale immesso rappresenta quattro bit (mezzo byte) dell'indirizzo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'hardware.

Indirizzo OSI
Immettere un numero esadecimale (cifre da 0 a 9, lettere da A a F) nel campo disponibile. Ogni carattere esadecimale immesso rappresenta quattro bit (mezzo byte) dell'indirizzo. L'indirizzo può avere una lunghezza massima di 256 byte, ossia è possibile immettere un massimo di 512 caratteri esadecimali.

Indirizzo AppleTalk
Immettere un numero esadecimale (cifre da 0 a 9, lettere da A a F) nei primi tre campi. Ogni carattere esadecimale immesso rappresenta quattro bit (mezzo byte) dell'indirizzo AppleTalk*.

> Inizio rete
> Immettere il primo indirizzo di rete dell'intervallo. Si tratta di un numero di due byte, ossia è possibile immettere un massimo di 4 caratteri esadecimali.

> Fine rete
> Immettere l'ultimo indirizzo di rete dell'intervallo. Si tratta di un numero di due byte, ossia è possibile immettere un massimo di 4 caratteri esadecimali.

> Indirizzo hardware
> Immettere l'indirizzo hardware specifico. Si tratta di un numero di 6 byte, ossia è possibile immettere un massimo di 12 caratteri esadecimali. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'hardware.

> Tipo di hardware
> Selezionare il tipo di hardware dall'elenco a discesa.

Indirizzo UDP

> Porta
> Immettere il numero di porta UDP in notazione decimale. È possibile specificare un numero compreso tra 0 e 65535. Tutti i server NetWare® utilizzano la porta 524.

> Indirizzo IP
> Immettere un numero decimale compreso tra 0 e 255 in ciascuno dei quattro campi. I primi due campi rappresentano il segmento di rete. Gli ultimi due campi rappresentano il computer.

Indirizzo TCP

> Porta
> Immettere il numero di porta TCP in notazione decimale. È possibile specificare un numero compreso tra 0 e 65535.

> Indirizzo IP
> Immettere un numero decimale compreso tra 0 e 255 in ciascuno dei quattro campi. I primi due campi rappresentano il segmento di rete. Gli ultimi due campi rappresentano il computer.

Un simbolo di marchio (®, ™, ecc.) denota un marchio di fabbrica di Novell. Un asterisco (*) indica un marchio di fabbrica di terze parti. Per ulteriori informazioni, vedere Note Legali.