### ネットワークアドレスの作成

NetAddress Type(ネットワークアドレスタイプ)
追加するネットワークアドレスのプロトコルを選択します。ダイアログボックスの下半分は、次に説明するアドレス形式に合わせて変化します。

IPXアドレス
3つのフィールドすべてに16進数(数字0～9、文字A～F)を入力します。入力する各16進文字は、アドレスの4ビット(半バイト)を表します。

> Network
> ケーブルのセグメント番号を入力します。

> ノード
> ネットワークボード番号を入力します。イーサネットボードの場合、番号は出荷時に設定されています。トークンリングおよびARCNetボードの場合、番号はボード上のジャンパを使用して設定します。

> ソケット
> IPXTMのソケット番号を入力します。接続に使用されるソケット番号がわからない場合は、「0」を入力します。

IPアドレス
4つのフィールドのそれぞれに0～255の範囲の10進数を入力します。最初の2つのフィールドは、ネットワークセグメントを表します。最後の2つのフィールドは、コンピュータを表します。

SDLC Address(SDLCアドレス)
3つのフィールドすべてに16進数(数字0～9、文字A～F)を入力します。入力する各16進文字は、アドレスの4ビット(半バイト)を表します。詳細については、ハードウェアのマニュアルを参照してください。

Ethernet/Tokenring Address(Ethernet/Tokenringアドレス)
3つのフィールドすべてに16進数(数字0～9、文字A～F)を入力します。入力する各16進文字は、アドレスの4ビット(半バイト)を表します。詳細については、ハードウェアのマニュアルを参照してください。

OSI Address(OSIアドレス)
入力可能なフィールドに16進数(数字0～9、文字A～F)を入力します。入力する各16進文字は、アドレスの4ビット(半バイト)を表します。アドレスの長さは最大256バイトです(512個までの16進文字を入力できます)。

AppleTalk Address(AppleTalkアドレス)
最初の3つのフィールドに16進数(数字0～9、文字A～F)を入力します。入力する各16進文字は、AppleTalk*アドレスの4ビット(半バイト)を表します。

> ネットワーク開始
> 範囲内の先頭のネットワークアドレスを入力します。これは2バイトの数値です。(4個までの16進文字を入力できます)。

> ネットワーク終了
> 範囲内の末尾のネットワークアドレスを入力します。これは2バイトの数値です。(4個までの16進文字を入力できます)。

> ハードウェアアドレス
> 特定のハードウェアアドレスを入力します。これは6バイトの数値です(12個までの16進文字を入力できます)。詳細については、ハードウェアのマニュアルを参照してください。

> ハードウェアタイプ
> 目的のハードウェアタイプをドロップダウンリストから選択します。

UDP Address(UDPアドレス)

> ポート
> UDPポート番号を10進数で入力します。番号の範囲は0～65535です。Netware®サーバは、すべてポート 524を使用します。

> IPアドレス
> 4つのフィールドのそれぞれに0～255の範囲の10進数を入力します。最初の2つのフィールドは、ネットワークセグメントを表します。最後の2つのフィールドは、コンピュータを表します。

TCP Address(TCPアドレス)

> ポート
> TCPポート番号を10進数で入力します。番号の範囲は0～65535です。

> IPアドレス
> 4つのフィールドのそれぞれに0～255の範囲の10進数を入力します。最初の2つのフィールドは、ネットワークセグメントを表します。最後の2つのフィールドは、コンピュータを表します。

商標記号(®、™など)は、Novellの商標を示します。アスタリスク(*)は、サードパーティの商標を示します。 詳細については、「法律上の注意」を参照してください。