### Vytvorenie sieťovej adresy

Typ sieťovej adresy
Vyberte protokol sieťovej adresy, ktorý chcete pridať. Dolná časť dialógového okna sa mení tak, aby zobrazila požadovaný formát adresy, ako je to popísané v častiach nižšie.

Adresa IPX
Do všetkých troch polí zadajte hexadecimálne číslo (číslice 0-9, písmená A-F). Každý zadaný hexadecimálny znak predstavuje štyri bity (pol bajtu) adresy.

> Sieť
> Zadajte číslo segmentu kábla.

> Uzol
> Zadajte číslo sieťovej karty. V prípade kariet Ethernet je číslo nastavené výrobcom. Pre karty token-ring a ARCNet je číslo nastavené pomocou prepojky na karte.

> Soket
> Zadajte číslo soketu IPXTM. Ak neviete konkrétne číslo soketu pre pripojenie, ktoré budete používať, zadajte 0 (nulu).

Adresa IP
Do každého zo štyroch polí zadajte číslo od 0 do 255. Prvé dve polia predstavujú segment siete. Posledné dve polia predstavujú počítač.

Adresa SDLC
Do všetkých troch polí zadajte hexadecimálne číslo (číslice 0-9, písmená A-F). Každý zadaný hexadecimálny znak predstavuje štyri bity (pol bajtu) adresy. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k hardvéru.

Adresa Ethernet/Tokenring
Do všetkých troch polí zadajte hexadecimálne číslo (číslice 0-9, písmená A-F). Každý zadaný hexadecimálny znak predstavuje štyri bity (pol bajtu) adresy. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k hardvéru.

Adresa OSI
Do dostupného poľa zadajte hexadecimálne číslo (číslice 0-9, písmená A-F). Každý zadaný hexadecimálny znak predstavuje štyri bity (pol bajtu) adresy. Dĺžka adresy môže byť najviac 256 bajtov. (Môžete zadať najviac 512 hexadecimálnych znakov.)

Adresa AppleTalk
Do prvých troch polí zadajte hexadecimálne číslo (číslice 0-9, písmená A-F). Každý zadaný hexadecimálny znak predstavuje štyri bity (pol bajtu) adresy AppleTalk*.

> Začiatok siete
> Zadajte prvú sieťovú adresu v rozsahu. Toto je dvojbajtové číslo. (Môžete zadať najviac 4 hexadecimálnych znakov.)

> Koniec siete
> Zadajte poslednú sieťovú adresu v rozsahu. Toto je dvojbajtové číslo. (Môžete zadať najviac 4 hexadecimálnych znakov.)

> Adresa hardvéru
> Zadajte konkrétnu adresu hardvéru. Toto je 6‑bajtové číslo. (Môžete zadať najviac 12 hexadecimálnych znakov.) Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k hardvéru.

> Typ hardvéru
> V rozbaľovacom zozname vyberte požadovaný typ hardvéru.

Adresa UDP

> Port
> Zadajte číslo portu v desiatkovom formáte. Číslo môže byť od 0 do 65 535. Všetky servery NetWare® používajú port 524.

> Adresa IP
> Do každého zo štyroch polí zadajte číslo od 0 do 255. Prvé dve polia predstavujú segment siete. Posledné dve polia predstavujú počítač.

Adresa TCP

> Port
> Zadajte číslo portu TCP v desiatkovom formáte. Číslo môže byť od 0 do 65 535.

> Adresa IP
> Do každého zo štyroch polí zadajte číslo od 0 do 255. Prvé dve polia predstavujú segment siete. Posledné dve polia predstavujú počítač.

Symbol ochrannej známky (®, ™, atď.) označuje ochrannú známku spoločnosti Novell. Hviezdička (*) označuje ochrannú známku nezávislého výrobcu. Ďalšie informácie nájdete v časti Právne prehlásenia.