### Créer une adresse réseau

Type d'adresse réseau
Sélectionnez le protocole de l'adresse réseau à ajouter. La partie inférieure de la boîte de dialogue est modifiée pour refléter le format d'adresse requis décrit dans les sections suivantes.

Adresse IPX
Entrez un nombre hexadécimal (chiffres 0 à 9 et lettres A à F) dans les trois champs. Chaque caractère hexadécimal que vous entrez représente quatre bits (soit un demi-octet) de l'adresse.

> Réseau
> Entrez le numéro du segment de câble.

> Noeud
> Entrez le numéro de la carte réseau. Le numéro des cartes Ethernet est paramétré lors de leur fabrication. Dans le cas des cartes Token Ring et ARCNet, le numéro est défini au moyen de cavaliers directement sur la carte.

> Socket
> Entrez le numéro du socket IPXTM. Si vous ne connaissez pas le numéro du socket que la connexion doit utiliser, entrez 0 (zéro).

Adresse IP
Entrez un nombre décimal compris entre 0 et 255 dans chacun des quatre champs. Les deux premiers champs représentent le segment réseau. Les deux derniers champs représentent l'ordinateur.

Adresse SDLC
Entrez un nombre hexadécimal (chiffres 0 à 9 et lettres A à F) dans les trois champs. Chaque caractère hexadécimal que vous entrez représente quatre bits (soit un demi-octet) de l'adresse. Pour plus d'informations, consultez la documentation du matériel.

Adresse réseau Ethernet/Token Ring
Entrez un nombre hexadécimal (chiffres 0 à 9, lettres A à F) dans les trois champs. Chaque caractère hexadécimal que vous entrez représente quatre bits (soit un demi-octet) de l'adresse. Pour plus d'informations, consultez la documentation du matériel.

Adresse OSI
Entrez un nombre hexadécimal (chiffres 0 à 9 et lettres A à F) dans le champ prévu à cet effet. Chaque caractère hexadécimal que vous entrez représente quatre bits (soit un demi-octet) de l'adresse. L'adresse peut comporter jusqu'à 256 octets. (Vous pouvez entrer jusqu'à 512 caractères hexadécimaux.)

Adresse AppleTalk
Entrez un nombre hexadécimal (chiffres 0 à 9 et lettres A à F) dans les trois premiers champs. Chaque caractère hexadécimal que vous entrez représente quatre bits (soit un demi-octet) de l'adresse AppleTalk*.

> Début réseau
> Entrez la première adresse réseau de la plage. Il s'agit d'un nombre à deux octets. (Vous pouvez entrer jusqu'à quatre caractères hexadécimaux.)

> Fin réseau
> Entrez la dernière adresse réseau de la plage. Il s'agit d'un nombre à deux octets. (Vous pouvez entrer jusqu'à quatre caractères hexadécimaux.)

> Adresse matérielle
> Entrez l'adresse matérielle spécifique. Il s'agit d'un nombre à six octets. (Vous pouvez entrer jusqu'à 12 caractères hexadécimaux.) Pour plus d'informations, consultez la documentation du matériel.

> Type de matériel
> Dans la liste déroulante, sélectionnez le type de matériel souhaité.

Adresse UDP

> Port
> Entrez le numéro du port UDP, en notation décimale. Ce numéro doit être compris entre 0 et 65535. Tous les serveurs NetWare®utilisent le port 524.

> Adresse IP
> Entrez un nombre décimal compris entre 0 et 255 dans chacun des quatre champs. Les deux premiers champs représentent le segment réseau. Les deux derniers champs représentent l'ordinateur.

Adresse TCP

> Port
> Entrez le numéro du port TCP, en notation décimale. Ce numéro doit être compris entre 0 et 65535.

> Adresse IP
> Entrez un nombre décimal compris entre 0 et 255 dans chacun des quatre champs. Les deux premiers champs représentent le segment réseau. Les deux derniers champs représentent l'ordinateur.

Un symbole de marque (®, ™, etc.) indique une marque de Novell. L'astérisque (*) indique une marque de fabricant tiers. Pour plus d'informations, reportez-vous aux Mentions légales.