### 创建网络地址

网络地址类型
选择要添加的网络地址的协议。对话框的下半部分会发生变化，以反映必需的地址格式，详情请参见下列说明。

IPX 地址
在所有三个字段中输入十六进制数（数字 0 至 9，字母 A 至 F）。您所输入的每一个十六进制字符代表地址中的四位（半个字节）。

> 网络
> 输入网段号。

> 节点
> 输入网络板号。Ethernet 网络板号由厂家设置。令牌环和 ARCNet 的网板号使用板上的跳线设置。

> 套接字
> 输入 IPXTM 套接字号。如果不知道连接要使用的特定套接字号，请输入 0（零）。

IP 地址
在四个字段中各输入一个 0 至 255 之间的十进制数。前两个字段代表网段。后两个字段代表计算机。

SDLC 地址
在所有三个字段中输入十六进制数（数字 0 至 9，字母 A 至 F）。所输入的每一个十六进制字符代表地址中的四位（半个字节）。详细信息，参见硬件文档。

Ethernet/Tokenring 地址
在所有三个字段中各输入一个十六进制数（数字 0 至 9，字母 A 至 F）。所输入的每一个十六进制字符代表地址中的四位（半个字节）。详细信息，参见硬件文档。

OSI 地址
在可用字段中输入十六进制数（数字 0 至 9，字母 A 至 F）。所输入的每一个十六进制字符代表地址中的四位（半个字节）。地址最多可以包含 256 个字节（最多可以输入 512 个十六进制字符）。

AppleTalk 地址
在前三个字段中输入十六进制数（数字 0 至 9，字母 A 至 F）。您所输入的每一个十六进制字符代表 AppleTalk* 地址中的四位（半个字节）。

> 网络起始
> 输入该范围中的第一个网络地址。这是一个 2 字节数字（最多可以输入 4 个十六进制字符）。

> 网络末端
> 输入该范围中的最后一个网络地址。这是一个 2 字节数字（最多可以输入 4 个十六进制字符）。

> 硬件地址
> 输入特定的硬件地址。这是一个 6 字节数字（最多可以输入 12 个十六进制字符）。详细信息，参见硬件文档。

> 硬件类型
> 在下拉列表中选择所需的硬件类型。

UDP 地址

> 端口
> 输入一个十进制的 UDP 端口号。数值范围可从 0 至 65535。所有 NetWare® 服务器均使用端口 524。

> IP 地址
> 在四个字段中各输入一个 0 至 255 之间的十进制数。前两个字段代表网段。后两个字段代表计算机。

TCP 地址

> 端口
> 输入一个十进制的 TCP 端口号。数值范围为 0 至 65535。

> IP 地址
> 在四个字段中各输入一个 0 至 255 之间的十进制数。前两个字段代表网段。后两个字段代表计算机。

商标符号（®、™ 等）表示 Novell 商标。星号 (*) 表示第三方商标。有关详细信息，请参见法律声明。