### 建立網路位址

NetAddress 類型
選取要新增之網路位址的協定。對話方塊的下半部份會發生變更以反映所需的位址格式，如下所述。

IPX 位址
在所有三個欄位中輸入十六進位數字 (數字 0-9，字母 A-F)。您輸入的每個十六進位字元都代表網路位址的四個位元 (半個位元組)。

> 網路
> 輸入纜線節區號碼。

> 節點
> 輸入網路卡號碼。對於乙太網路卡，其號碼已於出廠時設定。如果是記號環和 ARCNet 介面卡，則會使用介面卡上的跳線設定號碼。

> 插槽
> 輸入 IPXTM 插槽號碼。如果您不知道用於連接的特定插槽編號，請輸入 0 (零)。

IP 位址
在所有四個欄位中輸入介於 0 和 255 之間的十進位數字。前兩個欄位代表網路節區。後兩個欄位代表電腦。

SDLC 位址
在所有三個欄位中輸入十六進位數字 (數字 0-9，字母 A-F)。您輸入的每個十六進位字元都代表網路位址的四個位元 (半個位元組)。如需詳細資訊，請參閱您硬體的說明文件。

Ethernet/Tokenring 位址
在所有三個欄位中輸入十六進位數字 (數字 0-9，字母 A-F)。您輸入的每個十六進位字元都代表網路位址的四個位元 (半個位元組)。如需詳細資訊，請參閱您硬體的說明文件。

OSI 位址
在可用的欄位中輸入十六進位數字 (數字 0-9，字母 A-F)。您輸入的每個十六進位字元都代表網路位址的四個位元 (半個位元組)。位址最多可長達 256 個位元組 (最多可以輸入 512 個十六進位字元)。

AppleTalk 位址
在前三個欄位中輸入十六進位數字 (數字 0-9，字母 A-F)。您輸入的每個十六進位字元都代表 AppleTalk* 位址的四個位元 (半個位元組)。

> 網路開始
> 輸入範圍內的第一個網路位址。這是一個 2 位元組的數字 (最多可以輸入 4 個十六進位字元)。

> 網路結束
> 輸入範圍內的最後一個網路位址。這是一個 2 位元組的數字 (最多可以輸入 4 個十六進位字元)。

> 硬體位址
> 輸入特定的硬體位址。這是一個 6 位元組的數字 (最多可以輸入 12 個十六進位的字元)。如需詳細資訊，請參閱您硬體的說明文件。

> 硬體類型
> 從下拉式清單中選取所需的硬體類型。

UDP 位址

> 連接埠
> 輸入十進位的 UDP 埠號。埠號可以是從 0 至 65535 的數字。所有 NetWare* 伺服器皆使用 524 埠。

> IP 位址
> 在所有四個欄位中輸入介於 0 和 255 之間的十進位數字。前兩個欄位代表網路節區。後兩個欄位代表電腦。

TCP 位址

> 連接埠
> 輸入十進位的 TCP 埠號。可以是介於 0 和 65535 之間的數字。

> IP 位址
> 在所有四個欄位中輸入介於 0 和 255 之間的十進位數字。前兩個欄位代表網路節區。後兩個欄位代表電腦。

商標符號 (®、™ 等) 代表 Novell 的商標。星號 (*) 則代表協力廠商的商標。如需詳細資訊，請參閱法律聲明。