### Создание сетевого адреса

Тип сетевого адреса
Выберите протокол добавляемого сетевого адреса. В нижней части диалогового окна отображается требуемый формат адреса, как описано ниже.

Адрес IPX
Во всех трех полях введите шестнадцатеричное число (цифры 0-9, буквы A-F). Каждый вводимый шестнадцатеричный символ представляет собой четыре бита (полубайт) адреса.

> Сеть
> Введите номер кабельного сегмента.

> Узел
> Введите номер сетевой платы. Номер платы Ethernet устанавливается производителем. Для сетевых плат Token Ring и ARCNet это значение задается установкой перемычек на плате.

> Сокет
> Введите номер сокета IPXTM. Если Вы не знаете конкретный номер сокета, который будет использоваться соединением, введите 0 (ноль).

Адрес IP
В каждом из четырех полей введите десятичное число от 0 до 255. Первые два поля представляют сегмент сети. Последние два поля представляют компьютер.

Адрес SDLC
Во все три поля введите шестнадцатеричное число (цифры 0-9, буквы A-F). Каждый вводимый шестнадцатеричный символ представляет собой четыре бита (полубайт) адреса. Для получения дополнительной информации см. документацию по аппаратному обеспечению.

Адрес Ethernet/Token ring
Во все три поля введите шестнадцатеричное число (цифры 0-9, буквы A-F). Каждый вводимый шестнадцатеричный символ представляет собой четыре бита (полубайт) адреса. Для получения дополнительной информации см. документацию по аппаратному обеспечению.

Адрес OSI
В поле введите шестнадцатеричное число (цифры 0-9, буквы A-F). Каждый вводимый шестнадцатеричный символ представляет собой четыре бита (полубайт) адреса. Адрес может быть длиной до 256 байт. (Можно ввести до 512 шестнадцатеричных символов.)

Адрес AppleTalk
В первые три поля введите шестнадцатеричное число (цифры 0-9, буквы A-F). Каждый вводимый шестнадцатеричный символ представляет собой четыре бита (полубайт) адреса AppleTalk**.

> Начало сети
> Введите первый адрес из диапазона сетевых адресов. Это двухбайтовое число. (Можно ввести до 4 шестнадцатеричных символов).

> Конец сети
> Введите последний адрес из диапазона сетевых адресов. Это двухбайтовое число. (Можно ввести до 4 шестнадцатеричных символов).

> Аппаратный адрес
> Введите конкретный аппаратный адрес. Это шестибайтовое число. (Можно ввести до 12 шестнадцатеричных символов). Для получения дополнительной информации см. документацию по аппаратному обеспечению.

> Тип оборудования
> Выберите необходимый тип оборудования из списка.

Адрес UDP

> порт
> Введите десятичный номер порта UDP. Число может находиться в диапазоне от 0 до 65535. Все серверы NetWare® используют порт 524.

> Адрес IP
> В каждом из четырех полей введите десятичное число от 0 до 255. Первые два поля представляют сегмент сети. Последние два поля представляют компьютер.

Адрес TCP

> порт
> Введите десятичный номер порта TCP. Число может находиться в диапазоне от 0 до 65535.

> Адрес IP
> В каждом из четырех полей введите десятичное число от 0 до 255. Первые два поля представляют сегмент сети. Последние два поля представляют компьютер.

Символ товарного знака (®, ™ и т.д.) обозначает товарный знак компании "Novell". Звездочка (*) обозначает товарный знак сторонней компании. Для получения дополнительной информации см. раздел "Юридическая информация".