### Vytvořit síťovou adresu

Typ síťové adresy
Vyberte protokol síťové adresy, kterou chcete přidat. Dolní polovina dialogového okna se změní tak, aby odrážela níže uvedený požadovaný formát adresy.

Adresa IPX
Do všech tří polí zadejte číslo v šestnáctkové soustavě (číslice 0-9, písmena A-F). Každý zadaný šestnáctkový znak představuje čtyři bity (půl bajtu) adresy.

> Síť
> Zadejte číslo kabelového segmentu.

> Uzel
> Zadejte číslo síťové karty. Pro karty sítě Ethernet je číslo nastaveno výrobcem. Pro karty sítě Token Ring a ARCNet se číslo nastavuje pomocí přepínačů na kartě.

> Soket
> Zadejte číslo soketu IPXTM. Pokud neznáte konkrétní číslo soketu, které bude použito pro připojení, zadejte hodnotu 0 (nula).

Adresa IP
Do každého ze čtyř polí zadejte desetinné číslo od 0 do 255. První dvě pole představují segment sítě. Další dvě pole představují počítač.

Adresa SDLC
Do všech tří polí zadejte číslo v šestnáctkové soustavě (číslice 0-9, písmena A-F). Každý zadaný šestnáctkový znak představuje čtyři bity (půl bajtu) adresy. Další informace naleznete v dokumentaci k hardwaru.

Adresa Ethernet/Tokenring
Do všech tří polí zadejte číslo v šestnáctkové soustavě (číslice 0–9, písmena A–F). Každý zadaný šestnáctkový znak představuje čtyři bity (půl bajtu) adresy. Další informace naleznete v dokumentaci k hardwaru.

Adresa OSI
Do dostupného pole zadejte číslo v šestnáctkové soustavě (číslice 0–9, písmena A–F). Každý zadaný šestnáctkový znak představuje čtyři bity (půl bajtu) adresy. Maximální délka adresy je 256 bajtů. (Lze zadat až 512 šestnáctkových znaků.)

Adresa AppleTalk
Do prvních tří polí zadejte číslo v šestnáctkové soustavě (číslice 0–9, písmena A–F). Každý zadaný šestnáctkový znak představuje čtyři bity (půl bajtu) adresy AppleTalk*.

> Začátek sítě
> Zadejte první síťovou adresu v rozsahu. Jedná se o 2bajtové číslo. (Můžete zadat až 4 šestnáctkových znaků.)

> Konec sítě
> Zadejte poslední síťovou adresu v rozsahu. Jedná se o 2bajtové číslo. (Můžete zadat až 4 šestnáctkových znaků.)

> Hardwarová adresa
> Zadejte konkrétní hardwarovou adresu. Jedná se o 6bajtové číslo. (Můžete zadat až 12 šestnáctkových znaků.) Další informace naleznete v dokumentaci k hardwaru.

> Typ hardwaru
> Vyberte požadovaný typ hardwaru z rozevíracího seznamu.

Síťová adresa UDP

> Port
> Zadejte číslo portu UDP jako desítkové číslo. Rozsah čísla je 0 až 65535. Všechny servery systému NetWare® používají port 524.

> Adresa IP
> Do každého ze čtyř polí zadejte desetinné číslo od 0 do 255. První dvě pole představují segment sítě. Další dvě pole představují počítač.

Síťová adresa TCP

> Port
> Zadejte číslo portu TCP jako desítkové číslo. Rozsah čísla je 0 až 65535.

> Adresa IP
> Do každého ze čtyř polí zadejte desetinné číslo od 0 do 255. První dvě pole představují segment sítě. Další dvě pole představují počítač.

Symbol ochranné známky (®, ™ atd.) označuje ochrannou známku společnosti Novell. Hvězdička (*) znázorňuje ochrannou známku jiného výrobce. Další informace získáte v tématu Právní upozornění.