### Creación de la dirección de red

Tipo NetAddress
Seleccione el protocolo de la dirección de red que desea añadir. La mitad inferior del recuadro de diálogo cambia para reflejar el formato de la dirección requerida, según se describe en la sección siguiente.

Dirección IPX
Introduzca un número hexadecimal (dígitos 0-9, letras A-F) en los tres campos. Cada uno de los caracteres hexadecimales que se introduce representa cuatro bits (medio byte) de la dirección.

> Red
> Introduzca el número de segmento de cable.

> Nodo
> Introduzca el número de tarjeta de red. En las tarjetas Ethernet, el número viene definido de fábrica. En las tarjetas Token Ring y ARCNet, el número se define mediante los puentes de la tarjeta.

> Zócalo
> Introduzca el número de zócalo de IPXTM. Si desconoce el número de zócalo específico que utilizará la conexión, escriba 0 (cero).

Dirección IP
Introduzca un número decimal de 0 a 255 en los cuatro campos. Los dos primeros campos representan el segmento de red. mientras que los dos últimos corresponden al equipo.

Dirección de red SDLC
Introduzca un número hexadecimal (dígitos 0-9, letras A-F) en los tres campos. Cada uno de los caracteres hexadecimales que se introduce representa cuatro bits (medio byte) de la dirección. Si desea obtener más información, consulte la documentación del hardware.

Dirección de red Ethernet/TokenRing
Introduzca un número hexadecimal (dígitos 0-9, letras A-F) en los tres campos. Cada uno de los caracteres hexadecimales que se introduce representa cuatro bits (medio byte) de la dirección. Si desea obtener más información, consulte la documentación del hardware.

Dirección de red OSI
Introduzca un número hexadecimal (dígitos 0-9, letras A-F) en el campo disponible. Cada uno de los caracteres hexadecimales que se introduce representa cuatro bits (medio byte) de la dirección. La dirección puede contener hasta 256 bytes. (Es posible introducir hasta un total de 512 caracteres hexadecimales.)

Dirección de red AppleTalk
Introduzca un número hexadecimal (dígitos 0-9, letras A-F) en los tres primeros campos. Cada uno de los caracteres hexadecimales que se introduce corresponde a cuatro bits (medio byte) de la dirección AppleTalk*.

> La red se inicia
> Introduzca la primera dirección de red del rango. Se trata de un número de 2 bytes. (Puede escribir hasta 4 caracteres hexadecimales.)

> La red finaliza
> Introduzca la última dirección de red del rango. Se trata de un número de 2 bytes. (Puede escribir hasta 4 caracteres hexadecimales.)

> Dirección de hardware
> Introduzca la dirección de hardware específica. Se trata de un número de 6 bytes. (Puede escribir hasta 12 caracteres hexadecimales.) Si desea obtener más información, consulte la documentación del hardware.

> Tipo de hardware
> Seleccione el tipo de hardware que desea de la lista desplegable.

Dirección de red UDP

> Puerto
> Introduzca el número de puerto UDP en decimales. Este número puede ser de 0 a 65.535. Todos los servidores Netware utilizan el puerto 524.

> Dirección IP
> Introduzca un número decimal de 0 a 255 en los cuatro campos. Los dos primeros campos representan el segmento de red. mientras que los dos últimos corresponden al equipo.

Dirección de red TCP

> Puerto
> Introduzca el número de puerto TCP en decimales. Este número puede ser de 0 a 65.535.

> Dirección IP
> Introduzca un número decimal de 0 a 255 en los cuatro campos. Los dos primeros campos representan el segmento de red. mientras que los dos últimos corresponden al equipo.

Un símbolo de marca comercial (®, ™, etc.) indica una marca comercial de Novell. Un asterisco (*) sirve para identificar una marca comercial de otro fabricante. Para obtener más información, consulte la Información legal.